충남도립대학교 연구실안전관리규정

제정[2007.05.28. 규정 제211호]		개정[2013.08.23. 규정 제304호]
개정[2014.12.31. 규정 제355호]		학칙개정[2019.01.01. 규정 제562호]
개정[2022.03.03. 규정 제694호]

제1장   총 칙

제1조(목적) 이 규정은 충남도립대학교(이하“대학”이라 한다) 에 설치된 연구실을 대상으로 조직적이고 효율적인 안전관리 체계를 구축하고 적극적인 안전 활동을 전개함으로써 대학 내 연구자원(인적ㆍ물적)의 안전을 확보하고 나아가, 연구개발 활동의 활성화에 기여하기 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 본 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “안전관리”라 함은 대학 내 사고를 예방하고 안전과 보건을 유지․증진하기 위해 잠재적 위험 요소의 실태를 파악하고 이를 개선하고자 시행하는 안전 교육·점검 및 진단, 연구 환경 측정 등을 포함하는 포괄적 안전 관련 업무를 말한다.

2. “연구실”이라 함은 대학 내 설치한 시설ㆍ장비ㆍ연구 및 실험실ㆍ연구재료 등을 포함한 포괄적 의미의 연구 시설을 말한다.

3. “연구 주체의 장”이라 함은 대학의 대표자 즉, 총장을 말하며 연구실의 안전유지 및 관리를 철저히 함으로써 연구실의 안전 환경을 확보할 책임을 진 자를 말한다.

4. “연구 활동 종사자”라 함은 대학 내에서 연구 개발활동에 종사하는 연구원(전임교원, 초빙교원 포함)ㆍ연구보조원 등을 말하며 교과과정상 실험실습 수업에 참여 하는 학생도 포함한다.

5. “연구실 안전관리 총괄 책임자”라 함은 대학 내 설치되어 있는 안전관리 업무를 총괄 지휘ㆍ감독하는 자를 말한다.

6. “연구실 안전환경 관리자”라 함은 대학 내 설치되어 있는 연구실 전체에 대한 안전 관리 실무를 담당하는 자로 연구실 안전관리 총괄 책임자의 지휘를 받아 연구실 안전관리 담당자 및 연구 활동 종사자의 안전 지도 및 감독을 하는 자를 말한다.

7. “연구실 책임자”라 함은 당해 연구실에서 연구업무 및 연구 활동 종사자를 직접 지휘ㆍ감독하는 권한을 가진 자를 말한다.

8. “연구실 안전관리 담당자“라 함은 당해 연구실에 한하여 안전관리 업무를 전담하는 자를 말한다.

제3조(적용 범위) 대학 내 설치된 연구실에 한하여 본 규정을 적용하며 「산업안전보건법」,「고압가스 안전관리법」,「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」,「유해화학물질관리법」,「위험물안전관리법」,「도시가스 사업법」,「원자력법」등에 의한 별도의 안전관리 규정을 적용받는 연구실도 포함한다.

제4조(안전업무 우선) 모든 학과에서는 대학 내 사고 예방을 위한 위험요소 제거, 안전 교육, 점검 및 진단 등의 안전관련 업무를 우선적으로 배려하여 협조하여야 한다.

제2장 안전관리 조직 및 직무

제5조(안전관리 전담 조직) 대학 내 연구실의 효율적이고 체계적인 안전관리를 위하여 총장은 안전관리 전담기구로써 “연구실 안전관리 위원회”를 설치 운영하고, 개별 연구실별로 책임자 및 안전관리 담당자를 지정하며, 안전 교육, 점검 및 진단과 사고 조사 등을 위하여 대학 내 관련부서(사무국 시설관리팀)와 Task Force Team (이하 “T/F 팀”이라 한다)을 설치 운영한다. 연구실 안전관리 조직체계는 [별표1]과 같다.

제6조(연구실 안전관리 위원회) ① 규정 제5조에 의하여 설치하는 연구실 안전관리 위원회(이하 “안전관리위원회”라 한다)는 위원장 1인을 포함한 15인 이하의 위원으로 구성한다.

② 위원장은 교무학생처장이 되고, 기획홍보처장, 취업지원처장, 사무국장, 연구실안전환경관리자, 건설안전방재학과·전기전자공학과·소방안전관리학과·건축인테리어학과·호텔조리제빵학과 학과장을 당연직위원으로 한다.

③ 제2항의 당연직 위원 임기는 해당 보직의 재임 기간과 동일하다.

④ 전체 위원회 위원 중 연구 활동 종사자가 반수 이상 되도록 위원회를 구성하여야 한다.

⑤ 위원회 회의는 위원장이 필요하다고 인정하거나 위원 과반수의 요구가 있는 때에 위원장이 소집한다.

⑥ 위원회 회의는 재적위원 과반수의 출석으로 개의하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

⑦ 위원장은 위원회에서 의결된 내용 등 회의 결과를 게시 또는 그 밖의 적절한 방법으로 연구 활동 종사자에게 신속하게 알려 주어야 한다.

⑧ 위원회의 운영에 관하여 그밖에 필요한 사항은 위원회의 의결을 거쳐 위원장이 정한다.

제7조(위원회 기능) 위원회의 기능은 다음 각호와 같다.

1. 연구실 안전관리 규정의 제정 및 변경에 관한 심의 및 조정

2. 안전관련 사고예방 조치에 관한 승인 및 조정

3. 안전관련 T/F 팀의 구성 및 운영에 대한 승인 및 조정

4. 안전 조치 불이행자의 징계에 관한 심의

5. 그 밖에 대학 내 안전 환경증진에 관한 주요 사항의 심의 및 조정

제8조(연구실 안전관리 총괄 책임자의 지정 및 직무) ① 교무학생처장은 연구실 안전관리 총괄 책임자(이하 “안전관리 총괄 책임자”라 한다)로 지정되며 대학 내 연구실에 대한 안전 환경을 확보할 책임과 권한을 총장으로부터 위임 받은 것으로 한다.

② 안전관리 총괄 책임자의 직무는 다음 각호와 같다.

1. 대학 내 설치되어 있는 과학기술분야 연구실 전체에 대한 안전관리 업무 총괄 지휘ㆍ감독

2. 연구실별 특성에 적합한 일상점검 체크리스트 및 세부 안전수칙의 승인

제9조(연구실 안전환경관리자의 지정 및 직무) ① 연구실안전환경관리자는 「연구실 안전환경 조성에 관한 법률」 제6조의2(연구실안전환경관리자의 지정)에 따라 안전관리기술에 관하여 「국가기술자격법」에 따른 국가기술 자격을 취득한 사람 또는 안전관리기술 관련 학력이나 경력을 가진 사람으로서 대통령령으로 정하는 요건을 갖춘 사람으로 한다.

② 연구실안전환경관리자의 직무는 다음 각 호와 같다.

1. 연구실 안전관리 총괄책임자의 보좌

2. 연구실 전체에 대한 안전점검, 진단, 교육 등의 실무 전담

3. 연구실 책임자에 대한 안전 관련 기술적 조언이나 지원

4. 연구실 안전관리담당자 및 연구 활동 종사자에 대한 교육 및 지도

5. 연구실 순회 점점ㆍ지도 및 조치의 건의

6. 그 밖에 연구실 안전 환경 조성에 필요한 업무

제10조 (연구실 책임자의 지정 및 그 직무 등) ① 대학 내 개별 연구실을 배정받아 사용하고 있는 교수는 당연직으로 당해 연구실의 책임자 및 소방안전관리자 “정”으로 지정되며, 안전 관리 부서의 지원을 받아 당해 연구실의 안전 유지 및 관리를 철저히 함으로써 당해 연구실의 안전 환경 확보에 대한 책임을 진다.

② 연구실 책임자의 안전관련 직무는 다음 각 호와 같다.

1. 신규 연구과제 수행 시 연구의 목적 및 범위, 사용 장비, 사용 약품 등의 내용이 포함된 안전 확보 계획 수립 후 연구진행

2. 당해 연구실의 안전사고 예방 계획 수립 및 시행

3. 당해 연구실의 특성에 적합한 세부 안전 수칙(사고 시 긴급 대처 및 행동 요령 포함) 및 일상 안전 점검 체크리스트 개발

4. 연구 활동 개시 전 연구 활동 종사자에 대한 안전 지침 교육

5. 당해 연구실을 사용하여 진행하는 실험 교과목의 수강생들에 대한 실험 개시 전 안전 수칙 준수에 대한 지도 및 감독

6. 당해 연구실의 위험 요인 발견 시 필요한 안전 조치 이행 및 그 사실을 관련 부서(교무학생처)에 통보

7. 당해 연구실의 안전사고 발생 시 긴급 조치 이행 및 그 사실을 관련 부서(교무학생처)에 통보

8. 당해 연구실의 안전 환경 확보에 필요한 보호 시설 및 보호 장구 등에 대한 설치 및 구매 요구

9. 대학 차원의 연구실 안전 점검, 정밀안전 진단 및 교육 등에 대한 우선적 협조

10. 기타 당해 연구실의 안전 유지 및 관리에 필요한 제반 업무 총괄

제11조 (연구실 안전 관리 담당자 지정 및 직무) ① 당해 연구실 책임자에 의하여 지정 되며 당해 연구실의 소방안전관리자 “부”로 동시에 지정되어 연구실의 안전관리에 대한 제반 업무를 수행한다.

② 연구실 안전관리 담당자(이하 “안전관리담당자”라 한다)의 직무는 다음 각 호와 같다.

1. 당해 연구실의 일상 안전 점검의 실시 및 기록의 보관

2. 점검 결과 사고 및 위험 요인 발견 시 이에 따른 필요 긴급 조치 실행(당해 연구실 책임자에게 즉시 보고 및 연구실 책임자의 안전 조치에 관한 지시 수행 등)

3. 당해 연구실 내 안전관리 대상(위험 기계, 시설, 화학 약품[MSDS포함] 등) 목록의 작성 및 관리

4. 당해 연구실의 연구 활동 종사자에 대한 안전 수칙 준수의 지도·감독

5. 당해 연구실의 보호 장구ㆍ시설 등의 목록 작성 및 관리

6. 당해 연구실의 실험폐기물 분별 수집 및 폐기 의뢰

7. 기타 당해 연구실의 안전 유지·관리에 필요한 제반 업무

제12조 (연구 활동 종사자의 안전관련 직무 등) ① 연구 활동 종사자는 당해 연구실을 사용하여 연구개발에 참여함과 동시에 안전하고 쾌적한 연구실 환경을 확보하는 주체로서 안전관리 활동에 적극적으로 참여할 의무를 지닌다.

② 연구 활동 종사자의 안전 관련 직무는 다음 각 호와 같다.

1. 본 규정 및 안전 교육 내용의 철저한 준수

2. 당해 연구실의 정리 정돈 및 청소

3. 연구실 내 위험 요인 발견 시 연구 중단 등의 긴급 조치 후 즉시 보고

4. 연구실 내 사고 발생 시 긴급대처 및 즉시 보고

제13조 (연구실 안전관련 T/F팀의 구성과 운영) ① 대학 내 안전 관련 전문성을 지닌 인적 자원의 효율적인 활용을 통한 연구실 안전 환경 증진을 위하여 연구실 사고 발생 시 사고 경위 및 사고 원인을 조사하고 후속 대책을 수립하기 위한 사고 조사 T/F 팀을 구성하고 운영한다.

② 제1항에 의한 사고 조사 T/F 팀의 구성은 교무학생과장, 행정지원과장, 시설관리팀장 및 해당 학과장(조교 포함)을 포함한 7인 이상으로 구성하되, 사고 발생 연구실의 책임자 및 안전관리 담당자를 반드시 포함시키고 필요시 외부 전문가와 기관을 참여시킬 수 있다.

제3장 안전관리

제14조 (안전 교육ㆍ훈련 실시 등) ① 대학 내 연구 활동 종사자를 대상으로 정기 안전 교육ㆍ훈련을 실시하며, 세부적인 교육 대상, 시간, 교육 기준은 [별표 2]와 같다.

② 연구 활동 종사자는 안전 교육ㆍ훈련을 반드시 이수하여야 한다.

③ 연구실안전환경관리자는 「연구실안전법」에서 정하는 바에 따라 연구실 안전에 관한 전문교육을 받아야 하며 전문교육의 시간·내용·방법은 별표2와 같다.

제15조 (안전점검 및 진단 등) ① 안전관리 부서는 연구실에 잠재되어 있는 위험 요인을 검출함과 동시에 적절한 안전조치를 취하기 위하여 다음 각 호를 포함한 안전 점검 및 정밀 안전진단 실시 계획을 수립하고 안전 관리 위원회의 승인을 득하여야 한다.

1. 대상 연구실 배치도

2. 안전점검 체크리스트

3. 정밀안전진단 항목의 설정

4. 안전점검 및 정밀안전 진단 장비와 보호 장구의 선정

5. 분야별점검

② 대학 내 연구실을 대상으로 정기 점검, 특별안전점검, 정밀 안전진단을 실시하며, 세부적인 점검 및 진단의 방법, 내용, 시기 및 안전 점검자의 자격에 대한 기준은 [별표3],[별표4],[별표5]와 같다. 단, 연구실 일상점검은 당해 연구실 소속의 연구 활동 종사자 중 연구실 안전 관리 담당자로 지정된 자가 실시하도록 한다.

제16조 (연구실 별 일상 점검 및 안전 수칙 등) ① 연구실 책임자는 당해 연구실의 일상 점검을 위하여 본 규정에 포함된 안전 점검 및 정밀 안전진단 등의 내용에 위배되지 않는 범위에서 [별표5],[별표6]을 참조하여 당해 연구실의 특성 맞는 일상점검 안전 수칙을 개발하여 당해 연구실의 안전관리 담당자로 하여금 일상점검을 실시하도록 하고 연구 활동 종사자로 하여금 안전 수칙을 준수하도록 하여야 한다.

② 당해 연구실의 책임자는 안전 수칙의 내용 변경 필요성이 있을시 이를 연구실 안전관리 부서에 통보한 후 승인을 득하여야 한다.

③ 연구실 안전 관리부서는 연구실별 안전 수칙에 대하여 일정한 크기의 액자 또는 이와 동등한 방법에 의하여 해당 연구실 내에 연구 활동 종사자들이 보기 쉬운 위치에 부착하도록 한다.

제17조 (연구실 안전표식의 설치 또는 부착 등) ① 연구실 책임자는 연구실 내 위험 요인이 존재하거나 사고 발생 가능성이 있는 지역, 시설 및 물질 등에 대하여 사고 방지 차원에서 금지, 주의, 경고, 비상시 조치 지시나 안내 사항 등을 안전 색, 그림, 기호, 글자 등을 포함한 안전 표식 및 표지를 연구 활동 종사자가 쉽게 식별할 수 있는 장소ㆍ시설 또는 물체에 설치하거나 부착하고 유지관리하여야 한다.

② 안전 표식 및 표지 설치와 관련된 기준은 [별표7]을 준용하는 것을 원칙으로 하되 그 밖의 표식 및 표지의 설치에 대해서는 당해 연구실 책임자의 임의 결정 하에 제1항의 목적을 충족하는 범위 내에서 하도록 한다.

제18조 (사고 발생 시 긴급대처 및 행동 요령 등) ① 연구 활동 종사자는 연구실 내 사고 발생 가능성에 대비하여 평상시 물적·인적 피해를 최소화하기 위한 긴급대처 및 행동 요령을 숙지하고, 사고 발생 시 요령에 따라 침착하게 대처하여야 한다.

② 당해 연구실 책임자는 사고 발생 시 [별표8]과 같이 긴급대처 및 행동 요령을 작성하여 안전 수칙 내용에 반드시 포함하여야 한다.

③ 사고 발생 등에 따른 비상 연락 및 응급 처리 체계는 [별표9]와 같다.

④ 연구실책임자는 안전사고 발생 시 [별표10] 연구실 안전사고 처리 흐름도에 따라 사고 경위서[서식7]를 연구실 안전관리부서에 제출하여야 한다.

제19조 (사고 조사 및 후속 대책 수립 등) ① 사고 발생 시 안전관리부서 주관하에 사고 조사 T/F팀을 구성하여 사고 경위 및 사고 원인 등을 조사한 후 피해 확산 방지방안 등 재해방지 대책을 수립하여 총장에게 보고하여야 한다.

② 사고가 발생한 연구실의 책임자는 사고 원인 조사가 끝날 때까지 변경 및 훼손 없이 사고 상태를 보존하여야 한다.

③ 중대 사고가 발생하였거나 원인 규명이 어렵다고 판단 될 경우에는 외부 전문기관에 의뢰할 수 있다.

④ 중대연구실 사고가 발생 한 경우에는 지체 없이 사고 발생 개요 및 피해 현황, 사고 조치 및 전망, 그 밖의 중요한 사항을 과학기술정보통신부장관에게 보고하여야 한다.

⑤ 연구활동종사자가 생명 및 신체상의 손해를 입은 연구실 사고가 발생한 경우, 그 날부터 1개월 이내에 연구실사고조사표[서식8]을 작성하여 과학기술정보통신부장관에게 제출하여야한다.

제4장 보험 가입 및 건강검진

제20조 (연구 활동 종사자에 대한 보험 가입 등) ① 총장은 연구실 내 안전사고 발생에 따른 연구 활동 종사자의 부상ㆍ질병ㆍ신체장애ㆍ사망 등에 대비하기 위하여 모든 연구 활동 종사자를 피 보험자 및 수익자로 하는 보험에 가입하고 그 사실을 과학기술정보통신부장관에게 보고하여야 한다.

② 제1항의 업무는 연구실 안전관리 부서에서 일괄 담당하도록 하되 보험의 보장 내용은 사망의 경우 1인당 1억원 이상, 부상의 경우 1인당 상해등급별로 과학기술정보통신부장관이 고시하는 금액 이상, 부상 후 후유장애의 경우는 후유장애 등급별로 과학기술정보통신부장관이 고시하는 금액 이상이 되도록 한다.

③ 보험 가입 제외 대상은 다음 각 호와 같다.

1. 산업재해보상보험법에 따라 상기 보상금액 이상의 보상이 행하여지는 연구 활동 종사자

2. 공무원 연금법, 사립학교 교원 연금법 또는 군인연금법에 따라 상기 보상금액 이상의 보상이 행하여지는 연구 활동 종사자

제21조 (연구 활동 종사자에 대한 건강 검진) ① 안전관리 담당 부서는 대학 내 연구실 중 인체에 치명적인 위험물질 및 바이러스 등의 노출 위험이 있는 연구실이 있을 경우 이에 대하여 특별 관리를 하여야 하며, 당해 연구실의 연구 활동 종사자에 대하여는 일반건강검진과 특수건강검진을 외부기관에 의뢰하여야 한다.

② 제 1항에 따른 일반건강검진은 「국민건강보험법」에 따른 건강검진기관 또는 「산업안전보건법」에 따른 특수건강검진기관에서 1년에 1회 이상 다음 각 호를 포함하여 실시하여야 한다.

1. 문진과 진찰

2. 혈압, 혈액 및 요 검사

3. 신장, 체중, 시력 및 청력 측정

4. 흉부방사선 촬영

③ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 건강 진단을 실시한 경우에는 그 건강 진단을 받은 연구 활동 종사자에 대하여 제2항에 따른 일반건강검진을 실시한 것으로 본다.

1.「국민건강보험법」에 따른 건강검진

2.「학교보건법」에 따른 건강검사

3.「산업안전보건법 시행규칙」제198조에 해당하는 일반건강진단의 검사항목을 모두 포함하여 실시한 건강진단

④ 제1항에 따른 특수건강검진은 ⌜산업안전보건법⌟ 에 따른 특수건강진단기관에서 같은 법 시행규칙 제202조 특수건강진단의 시기 및 주기에 따라 같은 법 시행규칙 [별표24]의 제1차 검사항목을 포함하여 실시하여야 한다.

⑤ 특수건강검진 결과 평가가 곤란하거나 질병이 의심되는 사람에 대해서는 「산업안전보건법 시행규칙」 [별표24]의 제2차 검사항목 중 건강검진 담당의사가 필요하다고 인정하는 항목을 추가하여 실시할 수 있다.

제5장 연구실의 안전 및 유지 관리비

제22조 (연구실 안전 관리비의 책정 등) ① 안전관리부서는 매년 연구실 안전 및 유지관리와 관련된 예산을 수립하여 안전관리 위원회의 심의 및 조정을 거쳐 확정하여야 하고 이를 과학기술정보통신부장관에게 보고하여야 한다.

② 제1항과 관련된 연구실 안전관리비의 세부 항목은 다음 각 호와 같고 각 호의 세부사항에 대하여는 “연구실 안전 및 유지관리비의 사용내역서 작성에 관한 세부기준”[과학기술정보통신부 고시 제2019-91호]에 준한다.

1. 보험료

2. 안전 관련 자료의 확보․전파 비용 및 교육․훈련비 등 안전 문화 확산 비용

3. 건강검진 비용

4. 설비의 설치ㆍ유지 및 보수

5. 보호 장비 구입

6. 안전 점검 및 정밀안전진단 비용

7. 지적사항 환경개선비

8. 강사료 및 전문가 활용비

9. 수수료

10. 여비 및 회의비

11. 설비 안전 검사비

12. 사고 조사 비용 및 출장비

13. 그 밖에 연구실 안전 환경 조성을 위한 전담부서의 운영 경비를 포함한 기타 소요 경비

③ 연구실 안전관리부서는 제1항에 의하여 확보된 예산을 제2항의 비용으로 사용하여야 하며 이에 대한 사용 내역서를 작성하고 5년간 보관하여야 한다.

제23조 (연구과제 수행 시 안전 관련 예산 반영 등) ① 대학 내 연구과제 수행을 위한 연구비 책정 시 당해 연구과제의 책임자는 참여 연구원 총 인건비(내부 및 외부 인건비의 합)의 2퍼센트 이상을 연구실 안전 관리비로 책정하여야 한다.

② 제1항에 따라 반영된 연구실 안전 관리비는 규정 제22조 제2항 각 호의 용도로 사용하여야 한다.

제6장 특별 안전 조치

제24조(필수 안전 수칙) ① 대학 내 물적ㆍ인적 자원의 총체적 안전을 확보하기 위한 가장 기본적인 안전 수칙으로 다음 각 호의 사항에 대하여 대학 내 모든 구성원은 안전수칙을 준수할 의무를 지닌다.

1. 대학 내 모든 건물 내부에서의 흡연 금지

2. 대학 내 모든 건물에서 난방을 위한 석유난로, 전열기기 및 가스기구 등의 사용 금지 단, 대학 차원에서 설치한 난방기구는 제외한다.

3. 대학 내 모든 연구실(실습실 포함)에서의 취침 및 취사 행위 금지

② 제1항 제2호에 해당하는 난방 기구를 사용하여야 하는 특별한 사유가 존재하는 경우 “난방기구 사용 신청서”[서식1]을 이용하여 안전 관리부서의 승인을 득하고 적절한 안전 조치를 취한 후 사용하여야 한다. 단, 사유가 해소된 경우 즉시 철거하여야 한다.

제25조(연구실의 야간 사용 등) ① 연구실 책임자는 당해 연구실을 오후 10시 이후에도 사용하여야 할 경우 “연구실 야간 사용 신고서[서식2]”를 작성하여 해당일 오후 5시 전까지 안전관리 부서에 제출하여 신고하여야 한다.

② 제1항의 신고가 있을 경우 연구실안전환경관리자는 연구실 야간 사용 연구 활동 종사자에 대하여 특별 안전 지도를 실시하여야 한다.

③ 야간 연구실 사용자는 연구실안전환경관리자의 지시사항을 충실히 이행하여야 한다.

제26조(사용, 취급,  제조 등의 금지 유해 물질의 구입 및 사용 신고 등) ① 연구실 책임자는 시험ㆍ연구ㆍ검사를 위하여 다음 각 호에 해당하는 물질을 구입(반입 포함)하여 사용하여야 할 경우 연구실 안전 관리 부서에 [서식3]을 이용하여 그 사실을 신고하고 적절한 안전 조치를 취한 후 사용하여야 한다.

1. 「산업안전보건법 시행령」 제87조에 따른 제조 등이 금지되는 유해물질
[별표11]

2. 산업안전보건법 시행령 제88조에 따른 허가 대상 유해물질[별표12]

3. 제한물질·금지물질의 지정(환경부고시 제2021-295호의 [별표2], [별표4])에 해당하는 제한ㆍ금지 물질[별표13]

4. 「고압가스 안전관리법」 시행령 제16조에 의한 특정고압가스[별표14]

5. 「위험물안전관리법」 제2조에서 정의하는 위험물인 인화성 또는 발화성 물질[별표15]

6. 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」 제2조에서 정의하는 액화석유가스[별표16]

7. 그 밖에 사고 발생 우려가 높거나 연구 활동 종사자의 건강에 중대한 위험을 초래할 수 있는 물질

제27조(유해 위험요소가 상시 존재하는 실험 등의 사전 허가 등) ① 연구실 책임자는 다음 각 호와 관련된 실험 등을 실시하는 경우 반드시 연구실 안전관리부서에 [서식4]를 이용하여 신고를 한 후 사전 승인을 득하고 연구실안전환경관리자의 입회하에 실험을 진행하여야 한다.

1. 화재 및 폭발실험

2. 독성가스의 누출 위험이 있는 실험

3. 균체의 오염가능성이 있는 실험

4. 고속회전을 하는 기계․기구를 사용하여 실시하는 실험

5. 그 밖에 사고발생 위험 요소가 항상 존재하고 연구 활동 종사자의 건강에 중대한  위험을 초래할 수 있는 요소가 항상 존재하는 상태에서 실시되는 실험 등

제28조(유해위험 기계ㆍ기구ㆍ설비의 반입, 구입 등) ① 연구실 책임자는 실험 및 연구 등을 위하여 다음 각 호에 해당하는 기계, 기구 및 설비 등을 구입(제작 포함)하거나 반입하여 사용하고자 하는 경우 연구실 안전관리 부서에 [서식5]를 이용하여 신고를 한 후 사전 승인을 득하여야 한다.

1. 위험물 안전관리법에 의한 위험물 저장 및 사용 설비[저장 용기 및 배관 포함]

2. 액화 석유가스 및 고압가스 사용 설비[용기 및 배관 포함]

3. 독성가스 사용 설비[용기 및 배관 포함]

4. 그 밖에 유해 위험 요소가 항상 존재하여 구입, 설치 및 사용에 신중을 기하여야 하는 기계ㆍ기구ㆍ설비 등

제29조(연구실내 발생되는 폐기물의 처리 등) ① 연구실 책임자는 연구실에서 발생되는 폐기물 중 폐기물 관리법령에 저촉되는 물질들을 처리함에 있어 법령에 의거 적절한 절차에 의하여 폐기 처리하여야 한다.

② 제1항과 관련된 업무는 사무국 시설관리팀의 협조를 받아 안전관리부서에서 주관한다.

제30조(연구 활동시간 제한 등) ① 연구실 책임자는 다음 각 호의 실험을 수행할 경우 안전 조치 외에 실험과 휴식의 적절한 배분 등 연구 활동 종사자의 건강 보호를 위하여 적절한 조치를 하여야 한다.

1. 다량의 고온 물체를 취급하여 진행되는 실험

2. 다량의 저온 물체를 취급하여 진행되는 실험

3. 라듐방사선, 엑스선, 기타 유해 방사선을 취급하여 진행되는 실험

4. 강렬한 소음 또는 진동을 동반하여 진행되는 실험

5. 중금속 또는 유기용제 등의 분진ㆍ증기ㆍ가스 등의 발산이 동반되는 실험

6. 무기물 등의 현저한 분진 비산이 동반되는 실험

7. 그 밖에 연구 활동 종사자의 건강에 유해한 환경에서 실시되는 실험 등

제31조(질병자의 연구 활동 제한 등) ① 연구실 책임자는 연구 활동 종사자에 대한 건강 진단 결과 건강에 이상이 있다고 의사가 인정한 자의 경우 해당 연구 활동 종사자의 건강을 악화시킬 우려가 있는 연구 활동은 금지시켜야 한다.

제7장 보 칙

제32조(신고) ① 연구실에서 본 규정을 위반한 사실이 있을 경우 연구 활동 종사자는 그 사실을 지체없이 안전관리 부서에 신고하여야 하고 이 경우, 안전관리 부서에서는 신고자에 대한 불리한 처우 및 불이익이 발생하지 않도록 필요한 조치를 취하여야 한다.

② 연구실 책임자는 제1항의 신고를 이유로 당해 연구 활동 종사자에 대하여 불리한 처우를 하여서는 아니 된다.

제33조(비밀유지) ① 연구실 안전지도, 점검 또는 진단 등의 안전 관련 업무를 수행하는 자(외부 전문가 포함)는 [서식6]을 이용하여 비밀 유지를 위한 서약을 하여야 하며 어떠한 경우에도 업무상 취득한 비밀을 제3자에게 제공 또는 도용하거나 목적 외의 용도로 사용하여서는 아니 된다.

제8장 상 벌

제34조(인센티브 지급 등) ① 연구실 안전 환경 확보에 기여한 공로가 인정되는 연구 활동 종사자(연구실 책임자 포함) 또는 연구실에 대하여 안전관리 위원회의 승인을 거쳐 별도의 인센티브를 지급할 수 있으며, 특히 그 대상이 교직원인 경우 업적 평가에 반영할 수 있다.

② 제1항의 세부 사항은 안전관리 위원회에서 별도로 정한다.

제35조(비밀 유지 위반) ① 안전 관련 직무상 알게 된 비밀을 제 3자에게 제공 또는 도용하거나 목적 외의 용도로 사용한 대학 소속 교직원에 대하여는 안전관리 위원회의 승인을 거쳐 대학 내 해당 징계위원회에 고발 조치를 취한다.

② 안전관련 직무상 알게 된 비밀을 제 3자에게 제공 또는 도용하거나 목적외의 용도로 사용한 대학 외부의 자에 대하여는 안전관리 위원회의 승인을 거쳐 민ㆍ형사상의 고발 조치를 취한다.

제36조(안전 조치 불이행 자에 대한 징계 등) ① 안전 조치 불이행 연구 활동 종사자에 대하여 안전관리 총괄책임자는 안전관리위원회의 승인을 거쳐 징계 조치를 취할 수 있다.

② 제1항의 징계 대상자의 범위 및 징계 수위는 안전관리 위원회에서 별도로 정한다.

제37조(안전조치 미 이행 연구실에 대한 사용 중지ㆍ 폐쇄 등) ① 다음 각 호에 해당하는 연구실에 대하여 안전관리 총괄 책임자는 안전관리위원회의 승인을 거쳐 해당 연구실의 사용 중지, 장소 이동 및 폐쇄 등의 조치를 취할 수 있다. 단, 그 사안이 중대한 경우 선 조치 후 사후 승인을 득할 수 있다.

1. 안전 점검 또는 정밀안전 진단 결과 과학기술정보통신부 고시에서 정한 연구실 등급[별표17]중 4등급 이하에 해당하는 연구실

2. 본 규정을 위반한 연구실에 대한 안전관리 총괄 책임자의 시정 조치 요구에 불응한 연구실

3. 안전관리 총괄책임자 또는 연구실 안전환경관리자의 연구실 순회 점검 결과 연구실 내 유해 위험 정도가 심각하여 즉시 안전 조치를 취해야 할 필요성이 있는 연구실

4. 안전사고 발생 연구실

5. 그 밖에 사고 발생 가능성이 매우 높아 긴급한 안전 조치를 취해야 할 필요성이 있는 연구실

② 제1항과 관련한 세부 사항은 안전관리위원회에서 별도로 정한다.

부칙 <규정 제694호, 2022.3.3.>

이 규정은 공포한 날부터 시행한다.

[별표 1] 연구실 안전관리 조직체계

[별표 2] 안전 교육ㆍ훈련 지침

[별표 3] 안전점검 지침

[별표 4] 정밀 안전진단 지침

[별표 5] 안전 점검 및 정밀안전 진단 세부 내용

[별표 6] 일상안전점검 체크리스트 예시

[별표 7] 안전 보건 표지의 종류와 형태

[별표 8] 긴급대처 및 행동요령

[별표 9] 사고발생에 따른 비상연락 및 응급처리 체계

[별표 10] 사고발생시 사고보고 및 사고조사 체계

[별표 11] 제조 등이 금지되는 유해물질

[별표 12] 허가 대상 유해물질

[별표 13] 제한ㆍ금지물질

[별표 14] 특정고압가스

[별표 15] 위험물 및 지정수량

[별표 16] 액화석유가스

[별표 17] 과학기술정보통신부 고시 연구실 안전 등급표

[서식1] 난방기구 사용신청서

[서식2] 연구실 야간 사용 신고서

[서식3] 사용, 취급, 제조 등의 금지 유해 물질구입(반입) 및 사용신고서

[서식4] 유해․위험 실험 실시 허가 요청서

[서식5] 유해․위험 기계ㆍ기구ㆍ설비 구입(반입/자체제작) 신고서

[서식6] 비밀 유지 서약서

[서식7] 사고경위서

[서식8] 연구실 사고조사표

[별표 1]  연구실 안전관리 조직체계

				총 장
				연구 주체의 장			연구실안전관리위원회
							위원장 : 교무학생처장 위 원 : 15명 이내
				연구실 안전관리부서장
				안전관리 총괄책임자
연구실 안전관리부서							Task Force Team
(연구실 안전전담부서)							사고처리 T/F Team
연구실 안전환경관리자
연구실 안전환경담당자
공학계열 연구실				자연계열 연구실			인문사회계열 연구실
연구실 책임자 (학과별)				연구실 책임자 (학과별)			연구실 책임자 (학과별)
연구실 안전관리 담당자 (학과별 조교)				연구실 안전관리 담당자 (학과별 조교)			연구실 안전관리 담당자 (학과별 조교)
연구활동 종사자				연구활동 종사자			연구활동 종사자

[별표 2] 안전 교육ㆍ훈련 지침

가. 연구활동종사자 교육·훈련의 시간 및 내용

교육 과정	교육 대상		교육 시간	교육 내용
1. 신규 교육ㆍ훈련	근로자	가. 영 제9조제1항에 따른 연구실에 신규로 채용된 연구활동종사자	8시간 이상 (채용 후 6개월 이내)	ㆍ연구실 안전환경 조성 법령에 관한 사항 ㆍ연구실 유해인자에 관한 사항 ㆍ보호장비 및 안전장치 취급과 사용에 관한 사항 ㆍ연구실 사고사례 및 사고예방 대책에 관한 사항 ㆍ안전표지에 관한 사항 ㆍ물질안전보건자료에 관한 사항 ㆍ사전유해인자위험분석에 관한 사항 ㆍ그 밖에 연구실 안전관리에 관한 사항
		나. 영 제9조제1항에 따른 연구실이 아닌 연구실에 신규로 채용된 연구활동종사자	4시간 이상 (채용 후 6개월 이내)
	근로자가 아닌 자	다. 대학생, 대학원생 등 연구개발활동에 참여하는 연구활동종사자	2시간 이상 (연구개발활동 참여 후 3개월 이내)
2. 정기 교육ㆍ훈련	가. 영 제7조제1항에 따른 저위험연구실의 연구활동종사자		연간 3시간 이상	ㆍ연구실 안전환경 조성 법령에 관한 사항 ㆍ연구실 유해인자에 관한 사항 ㆍ안전한 연구개발활동에 관한 사항 ㆍ물질안전보건자료에 관한 사항 ㆍ사전유해인자위험분석에 관한 사항 ㆍ그 밖에 연구실 안전관리에 관한 사항
	나. 영 제9조제1항에 따른 연구실의 연구활동종사자		반기별 6시간 이상
	다. 영 제7조제1항 및 제9조제1항에 따른 연구실이 아닌 연구실의 연구활동종사자		반기별 3시간 이상
3. 특별안전교육ㆍ훈련	연구실사고가 발생하였거나 발생할 우려가 있다고 연구주체의 장이 인정하는 연구실에 근무하는 연구활동종사자		2시간 이상	ㆍ연구실 유해인자에 관한 사항 ㆍ안전한 연구개발 활동에 관한 사항 ㆍ물질안전보건자료에 관한 사항 ㆍ그 밖에 연구실 안전관리에 관한 사항
비고 1. 제1호에서 "근로자"란 「근로기준법」 제2조제1항제1호에 따른 근로자를 말한다. 2. 연구주체의 장은 제1호에 따른 신규 교육ㆍ훈련을 받은 사람에 대해서는 해당 반기의 정기 교육·훈련을 면제할 수 있다. 3. 제2호의 정기 교육·훈련은 사이버교육의 형태로 실시할 수 있다. 이 경우 평가를 실시하여 100점을 만점으로 60점 이상 득점한 사람에 한정하여 교육이수를 인정한다.

나. 안전환경관리자 전문 교육

교육 과정	교육시간	교육시기 및 주기	교육 내용
1. 신규교육	18 시간 이상	연구실안전환경관리자로 지정된 후 6개월 이내	ㆍ 연구실 안전환경 조성 법령에 관한 사항 ㆍ 연구실안전 관련 제도 및 정책 ㆍ 안전관리계획 수립·시행에 관한 사항 ㆍ 연구실안전교육에 관한 사항 ㆍ 연구실 유해인자에 관한 사항 ㆍ 안전점검 및 정밀안전진단 ㆍ 연구활동종사자 보험에 관한 사항 ㆍ 안전관리비 계상 및 사용 ㆍ 연구실사고 사례, 예방 및 대처 ㆍ 연구실 안전환경 개선에 관한 사항 ㆍ 물질안전보건자료에 관한 사항 ㆍ 그 밖에 연구실 안전관리에 관한 사항
2. 보수교육	12 시간 이상	신규교육을 이수한 후 매 2년이 되는 날을 기준으로 전후 6개월 이내
비고: 과학기술정보통신부장관이 정하여 고시하는 교육기관에서 위 교육을 이수하고, 수료증을 발급받은 사람에 한정하여 연구실안전환경관리자 전문교육을 이수한 것으로 인정한다.

[별표 3] 안전점검 지침

종 류 내 용		일상점검	정기점검	특별안전점검
점검대상		대학 내 연구 활동을 위하여 설치된 연구실(실험․실습실)	ㆍ대학 내 연구 활동을 위하여 설치된 연구실(실험․실습실)	ㆍ일상․정기점검 결과 안전에 취약한 연구실 ㆍ폭발․화재사고 등 연구 활동 종사자의 안전에 치명적인 위험을 야기할 가능성이 있다고 판단되는 연구실(연구주체의 장이 필요하다고 인정하는 연구실)
점검 내용		연구개발 활동에 사용되는 기계․기구․전기․가스․약품․병원체 등의 이상유무 및 보호 장비의 관리실태 점검	당해 연구실 내의 모든 인적․물적인 면에서의 물리화학적 ․기능적 결함 여부 점검	폭발사고․화재사고 등 연구 활동 종사자의 안전에 치명적인 위험을 야기할 가능성이 있는 인적․물적 연구 자원의 세부적인 특별 점검
점검방법		외부육안검사 및 점검장비를 사용한 점검
점검시기		1회/일	1회 이상/년	연구주체의 장이 필요하다고 인정하는 경우
점검주체	자격 요건	연구 활동 종사자	- 물적장비 보유 시 연구실안전법 시행령 제7조제2항에 해당하는 자 - 과학기술정보통신부에 등록된 대행업체
	해당자	ㆍ해당 학과 교수 ㆍ연구실책임자 ㆍ연구 활동 종사자	- 과학기술정보통신부에 등록된 대행업체	- 과학기술정보통신부에 등록된 대행업체
결과의 기록/보관		일상안전 점검을 위하여 연구실 특성에 적합한 안전수칙 및 체크리스트를 개발하여 적용하며 그 결과를 기록하고 지적 사항에 대한 조치 결과를 익일 안전 점검 시 반드시 확인하여 기록하여야 한다.	정기 점검 후 아래 내용이 포함된 결과 보고서 작성 보관토록 한다. -점검일시․점검 자․점검개요 -점검범위 및 대상 -점검장비 및 방법 -점검결과 평가 (필요시 근거 사진 첨부) -안전조치 사항 -결론 및 건의사항	특별 점검 후 아래내용이 포함된 점검 결과 보고서를 작성 보관토록 한다. -점검일시․점검 자․점검개요 -점검범위 및 대상 -점검장비 및 방법 -점검결과 평가 (필요시 근거 사진 첨부) -안전 조치 사항 -결론 및 건의 사항
비 고		점검결과 사고 및 위험가능성이 있는 사항 별견 시 연구 활동 중단 등의 긴급 조치 후 즉시 당해 연구실 책임자에게 보고하여야 한다.	위험요인 발견 시 즉각 제거하기 위한 안전 조치를 취할 수 수 있도록 당해 연구실 책임자에게 문서로 통보하고 개선 결과를 연구실 책임자 입회하에 재검사하여 확인 한다.	특별 점검 결과 및 이에 따른 안전 조치 이행 여부를 연구주체의 장에게 보고

[별표 4] 정밀 안전진단 지침

종 류 내 용		정밀안전진단
진단대상		-일상․정기점검 결과 연구주체의 장이 재해예방과 안전성 확보를 위해 필요하다고 인정되는 연구실 -대통령령이 정하는 연구실로써 유해․위험물질 및 시설․장비를 취급하는 연구실 (시행령 제9조 제1항의 각 호의 어느 하나에 해당하는 연구실) ㆍ "화학물질 관리법“ 제2조 제7호에 따른 유해화학물질을 취급하는 연구실 ㆍ "과학기술정보통신부령“이 정하는 독성가스를 취급하는 연구실
진단내용		연구실 내외의 안전과 관련된 인적․물적 상태
진단방법		외부육안검사 및 점검 장비를 사용한 세부 점검
진단 시기		- 연구 주체의 장이 필요하다고 인정하는 경우 - 대통령령이 정하는 연구실로써 유해․위험물질 및 시설․장비를 취급하는 연구실 (1회이상/2년)
진단주체	자 격 요 건	- 연구실안전환경 조성에 관한 법률 시행령 제14에 해당하는 자 - 과학기술정보통신부에 등록된 대행업체
결과의 기록 보관		정밀안전진단 실시 후 아래내용이 포함된 진단 결과보고서를 작성 보관토록 한다. - 진단일시․진단 개요 - 진단범위 및 대상 - 진단장비 및 방법 - 진단결과 평가 (필요시 근거사진 첨부) - 안전조치 사항 - 결론 및 건의사항
비 고		- 연구실 책임자는 해당 연구실 내 기술적인 사항을 잘 알고 있는 관련자(연구실안전관리담당자 등)를 입회시켜 정밀안전 진단업무에 협조한다. - 진단에 참여하는 자는 반드시 연구실 안전관리 규정을 준수하고 보호구를 착용한다.

[별표5] 안전 점검 및 정밀안전 진단 세부 내용

가) 정기 및 특별 안전점검 세부 내용

- 안전관리계획 및 실시평가서, 체크리스트, 물질안전보건자료(MSDS) 등 자료의 검토

- 전체 외관조사(육안검사 및 기기검사)

- 화공약품 및 가스통 체결 배관 등 누설, 시설 균열, 부식, 누수, 박리상태 조사, 기계기구     안전장치 작동상태 검사

- 정리정돈 및 통로 확보상태, 적재 물 적치상태 점검

- 연구 활동 종사자 자세 불안전 행동 등 휴먼에러요인 점검

- 강재균열 및 도장, 부식상태 확인

- 전기과부하, 접지, 정전기 제거상태, 전기배관 정리 상태, 전기스위치, 분전함 용량 등        전기안전사항 점검

- 국소배기 환기상태, 닥트시설, 챔버 작동상태, 폐액관리상태 점검

- 약품혼재·저장·배치상태, 라벨, 페기약품 수집·보관·관리상태, 냉장고내 음식물반입보관,       보호구착용 관리상태 점검

- 비상구 관리상태, 출입문표시 부착상태, 폐기물 분리수거 보관상태, 운반기자재상태 점검

- 바이러스, 세균 및 혈액 등의 안전 및 관리상태 점검

- 병원체 등 취급 시험연구시설의 안전운영상태 점검

- 점검 결과의 분석·검토 및 평가

나) 정밀안전진단 세부 내용

1)다음 각 호 중 필요한 자료의 수집 및 분석

· 연구실 준공도면, 안전 매뉴얼

· 기계시설 안전장치 명세서, 소화시설

· 시공·보수도면, 제작 및 작업도면

· 안전교육현황

· 사고발생 보고 및 통계

· 안전점검, 정밀안전진단결과

· 연구실 시설물 레이아웃배치도, 전기·배관설비계통도

· 안전관리계획 및 실시평가서, 체크리스트, 물질안전보건자료(MSDS) 등

2) 정기점검, 특별안전점검 실시내용에 따른 진단

3) 진단 결과의 분석·검토 및 평가

[별표 6] 일상안전점검 체크리스트 예시

연구실 일상점검표

기관명	충남도립대학교		결재	연구실책임자
연구실명

구분	점검내용	점검결과
		양호	불량	미해당
일반 안전	연구실(실험실) 정리정돈 및 청결상태
	연구실(실험실)내 흡연 및 음식물 섭취 여부
	안전수칙, 안전표지, 개인보호구, 구급약품 등 실험장비(흄후드 등) 관리 상태
	사전유해인자위험분석 보고서 게시
소방 안전	소화기 표지, 적정소화기 비치 및 정기적인 소화기 점검상태
	비상구, 피난통로 확보 및 통로상 장애물 적재 여부
	소화전, 소화기 주변 이물질 적재금지 상태 여부
전기 안전	사용하지 않는 전기기구의 전원투입 상태 확인 및 무분별한 문어발식 콘센트 사용 여부
	접지형 콘센트를 사용, 전기배선의 절연피복 손상 및 배선정리 상태
	기기의 외함접지 또는 정전기 장애방지를 위한 접지 실시상태
	전기 분전반 주변 이물질 적재금지 상태 여부
기계 안전	기계 및 공구의 조임부 또는 연결부 이상여부
	위험설비 부위에 방호장치(보호 덮개) 설치 상태
	기계기구 회전반경, 작동반경 위험지역 출입금지 방호설비 설치 상태
화공 안전	유해인자 취급 및 관리대장, MSDS의 비치
	화학물질의 성상별 분류 및 시약장 등 안전한 장소에 보관 여부
	소량을 덜어서 사용하는 통, 화학물질의 보관함․보관용기에 경고표시 부착 여부
	실험폐액 및 폐기물 관리상태 (폐액분류표시, 적정용기 사용, 폐액용기덮개체결상태 등)
	발암물질, 독성물질 등 유해화학물질의 격리보관 및 시건장치 사용여부
생물 안전	생물체(LMO 포함) 및 조직, 세포, 혈액 등의 보관 관리상태 (보관용기 상태, 보관기록 유지, 보관장소의생물재해(Biohazard)표시부착여부등)
	손 소독기 등 세척시설 및 고압멸균기 등 살균 장비의 관리 상태
	생물체(LMO 포함) 취급 연구시설의 관리·운영대장 기록 작성 여부
	생물체 취급기구(주사기, 핀셋 등), 의료폐기물 등의 별도 폐기 여부 및 폐기용기 덮개설치 상태
가스 안전	가스 용기의 옥외 지정장소보관, 전도방지 및 환기 상태
	가스용기 외관의 부식, 변형, 노즐잠금상태 및 가스용기 충전기한 초과여부
	가스누설검지경보장치, 역류/역화 방지장치, 중화제독장치 설치 및 작동상태 확인
	배관 표시사항 부착, 가스사용시설 경계/경고표시 부착, 조정기 및 밸브 등 작동 상태
	주변화기와의 이격거리 유지 등 취급 여부
서명	안전관리담당자(서명)
	연구실책임자(서명)

[별표 7] 안전 보건 표지의 종류와 형태

1.	101 출입금지	102 보행금지	103 차량통행 금지	104 사용금지	105 탑승금지	106 금연
금지표지
107 화기금지	108 물체이동 금지	2.	201 인화성 물질경고	202 산화성 물질경고	203 폭발성 물질경고	204 급성독성 물질경고
		경고표지
205 부식성 물질경고	206 방사성 물질경고	207 고전압 경고	208 매달린 물체경고	209 낙하물 경고	210 고온경고	210-1 저온경고
211 몸균형상실경고	212 레이저 광선경고	213 발암성·변이원성·생식독성·전신독성·호흡기과민성 물질 경고	214 위험장소 경고	3.	301 보안경 착용	302 방독마스크착용
				지시표지
303 방진마스크착용	304 보안면 착용	305 안전모 착용	306 귀마개 착용	307 안전화 착용	308 안전장갑 착용	309 안전복 착용

4.	401 녹십자표지	402 응급구호표지	402-1 들것	402-2 세안장치	403 비상구	403-1 좌측비상구
안내표지
403-2 우측비상구	5.
	범례 문자추가시

[별표 8] 긴급대처 및 행동요령

사고항목	긴급대처 및 행동요령
일반사항	-사고 발생 시 즉시 응급조치를 취한 후 연구실 안전관리부서에 연락해 사후 문제 해결에 만전을 기한다. -특히 연구 활동 종사자의 부상 혹은 의식을 잃게 되는 경우는 긴급 상황으로 간주하여 신속히 대처한다. -필요한 응급처치는 침착하고 신속히 이루어 질 수 있도록 한다. -피난 시에는 경보를 울리고 지체 없이 가까운 출구로 빠져 나간다. -소방서(국번없이 119), 경찰서(국번없이 112), 병원 등 관련 부서에 긴급전화로 도움을 요청한다.
화재 및 폭발	화재가 발생하였을 경우 - 전기기기 및 전열기기의 전원을 끄고, 인화성 물질을 먼 곳으로 이동시킨 후, 방독면을 착용한 후에 "화학화재용 소화기"나 모래를 사용해서 화재를 소화시킨다. 물과 잘 섞이지 않는 유기 용매에 착화하였을 경우에는 물을 사용해서는 절대 안되며 이산화탄소 또는 하론소화기를 이용한다. 화학 실험실에서 일어난 화재의 경우에는 독성 가스에 의한 피해가 우려되기 때문에 화재 경보기를 작동시켜서 건물내의 모든 사람들에게 위험을 알리고, 실험실 안전관리부서에 즉시 보고해야 한다. 폭발이 발생하였을 경우 -폭발이 발생하였을 경우 실험실의 모든 학생은 가까운 출구를 이용해서 대피해야 한다. 화재가 동반될 경우에는 화재발생의 경우와 같이 처리한다. 옷에 불이 붙었을 경우 -당황해서 뛰어다니지 말고, 바닥에 누운 후에 실험복과 같은 옷이나, 소화 담요를 사용해서 불을 끈다. 바닥에 몸을 굴려서 불을 끌 수도 있고, 얼굴에 가까운 부위가 아니라면 화학화재용 소화기를 사용해도 되며, 유기 용매에 의한 불이 아닐 경우에는 물을 사용해도 좋다.
시약 및 유기용제 노출	시약을 쏟았을 경우 -피부나 옷에 시약을 쏟았을 경우에는 흐르는 수돗물로 10분 이상 씻어낸다. 몸의 넓은 부위에 시약을 쏟았을 경우에는 샤워로 충분히 씻어낸다. 피부에 상처가 생겼을 경우에는 아무 약이나 바르지 말고, 깨끗한 붕대로 상처를 보호한 다음에 의사에게 적절한 치료를 받아야 한다. 눈에 시약이 들어갔을 경우 -알칼리가 눈에 들어갔을 때는 붕산 세안 액으로 씻고 산이 눈에 들어갔을 때에는 묽은 탄산수소나트륨 용액을 씻는다. 그런 조치를 한 다음에는 다량의 물로 씻고 지체 없이 의사의 검진을 받아야 한다. 시약을 마셨을 경우 -즉시 손을 입에 넣어서 마신 것을 모두 토하도록 한 후에 의사의 치료를 받는다.

사고항목	긴급대처 및 행동요령
부상 및 화상	호흡이 정지하였을 경우 -환자가 의식을 잃고 호흡이 정지된 경우에는 구강대 구강법으로 인공호흡을 한다. 피부를 베었을 경우 -상처를 에탄올로 소독하고, 유리 파편 등을 완전히 제거한 다음, 깨끗한 수건으로 눌러서 지혈을 시킨다. 상처가 심각할 경우에는 의사의 치료를 받아야 한다. 출혈이 심할 경우 -쇼크를 피하기 위해서 상처부위를 패드나 천으로 감싸고 즉시 119로 연락한다. -환자를 편안하게 누이고, 피가 흐르는 부위를 신체의 다른 부분보다 높게 하고 계속 눌러 주어 지혈을 한다. -지혈대는 사용하지 않는다. 화상을 입었을 경우 -화상이 심할 경우에는 아무 연고나 함부로 바르지 말아야 한다. 상처를 깨끗한 헝겊으로 덮은 다음에 즉시 의사의 치료를 받아야 한다. 화상이 심하지 않을 경우에는 차가운 물로 씻어서 열기를 식힌 후에 화상 연고를 바르고 붕대로 덮는다.
유독가스 흡입	-즉시 앉거나 누워서 깊게 호흡한다. 할로겐을 흡입하였을 때에는 알코올로 적신 솜뭉치로부터 공기를 흡입한다. 상당한 양을 흡입하였을 때에는 인공호흡과 산소의 흡입이 필요하며 지체 없이 의사의 치료를 받게 한다. -염소가스, 이산화황, 암모니아, 클로로포름, 에테르 등의 유독가스 혹은 휘발성 액체의 증기를 마셨을 경우에는 신선한 공기가 있는 곳으로 옮겨 눕히고 체온이 저하되지 않도록 보온하고 회복할 때까지 안정시킨다. 특히 염소가스를 흡입하였을 때에는 편한 자세에서 맑은 공기로 심호흡을 하고 알코올 증기를 흡입한다.

사고 발생에 따른 비상연락 및 응급처리 체계
			총 장
			비서실 : 635-6701
			사 무 국
			국 장 실 : 635-6603
			행정지원과장 : 635-6630
			시설팀장 : 635-6650
사고 발생시 조치내용			관련부서			관련부서장
사고보고 사고처리 사고원인분석 대책수립 현장보존/기록			당 직 실 : 635-6666 635-6600			교무학생처장 : 635-6602
						교무학생과장 : 635-6620
사고발견 시 행동요령			최초발견자			관계기관
위급상황인지/신고 상황전파 및 응급처치 사고현장보존						구조대 : 119 청양소방서 : 943-4119 청양경찰서 : 1566-0112 청양의료원 : 942-3401 천안단대병원 : 1588-0063 충남대학병원 : 1599-7123 건양대학병원 : 1577-3330

[별표 9] 사고발생에 따른 비상연락 및 응급처리 체계

사 고 발 생

[별표 10] 사고발생 시 사고보고 및 사고조사 체계

가. 실험실 사고대응 및 업무수행 체계도

실험실 사고대응 및 업무수행 체계도

진행단계		수행업무			수행담당
연구실 사고 발생		비상연락	1. 연구실사고 : 의료원 942-3401 119구조대/1339 응급의료센터 2. 사고연구실책임자(담당교수, 조교) 3. 연구실안전관리부서 : 635-6602 대학본부 사무국 : 635-6603 대학본부 당직실 : 635-6666
□
사고보고		최초발견자 → 연구실책임자 → 교무학생처 (안전담당부서/안전환경관리자) → 연구주체의 장			연구실 책임자
□
사고대응		필요 시 ‘사고조사 T/F팀’구성 사고피해 확대 방지 조치 연구실 책임자에 의한 응급 조치			연구실 책임자
□
사고조사		사고원인 규명 및 사고로 인한 인명 및 재산 피해 확인			교무학생처 (해당부서)
□
재발방지 대책 수립·시행		연구실 안전환경관리자는 사고방지 대책 수립 후 연구주체의장에게 보고 필요 시 ‘사고조사 T/F팀’에게 사고처리 기술 자문 연구실 책임자는 사고 재발 방지대책 시행			안전환경관리자 연구실책임자 교무학생처
□
사후관리		재발방지 대책시행 여부 확인 및 사고분석결과를 바탕으로 향후 안전관리 추진계획에 반영 사고사례 공개/기록 보존 유사사고 재발방지 교육 및 홍보			연구주체의 장 연구실책임자 교무학생처

[별표 11] 제조 등이 금지되는 유해물질

1. β-나프틸아민[91-59-8]과 그 염(β-Naphthylamine and its salts)

2. 4-니트로디페닐[92-93-3]과 그 염(4-Nitrodiphenyl and its salts)

3. 백연[1319-46-6]을 포함한 페인트(포함된 중량의 비율이 2퍼센트 이하인 것은 제외한다)

4. 벤젠[71-43-2]을 포함하는 고무풀(포함된 중량의 비율이 5퍼센트 이하인 것은 제외한다)

5. 석면(Asbestos; 1332-21-4 등)

6. 폴리클로리네이티드 터페닐(Polychlorinated terphenyls; 61788-33-8 등)

7. 황린(黃燐)[12185-10-3] 성냥(Yellow phosphorus match)

8. 제1호, 제2호, 제5호 또는 제6호에 해당하는 물질을 포함한 혼합물(포함된 중량의 비율이 1퍼센트 이하인 것은 제외한다)

9. 「화학물질관리법」 제2조제5호에 따른 금지물질(같은 법 제3조제1항제1호부터 제12호까지의 규정에 해당하는 화학물질은 제외한다)

10. 그 밖에 보건상 해로운 물질로서 산업재해보상보험및예방심의위원회의 심의를 거쳐 고용노동부장관이 정하는 유해물질

[별표 12] 허가 대상 유해물질

1. α-나프틸아민[134-32-7] 및 그 염(α-Naphthylamine and its salts)

2. 디아니시딘[119-90-4] 및 그 염(Dianisidine and its salts)

3. 디클로로벤지딘[91-94-1] 및 그 염(Dichlorobenzidine and its salts)

4. 베릴륨(Beryllium; 7440-41-7)

5. 벤조트리클로라이드(Benzotrichloride; 98-07-7)

6. 비소[7440-38-2] 및 그 무기화합물(Arsenic and its inorganic compounds)

7. 염화비닐(Vinyl chloride; 75-01-4)

8. 콜타르피치[65996-93-2] 휘발물(Coal tar pitch volatiles)

9. 크롬광 가공(열을 가하여 소성 처리하는 경우만 해당한다)(Chromite ore processing)

10. 크롬산 아연(Zinc chromates; 13530-65-9 등)

11. o-톨리딘[119-93-7] 및 그 염(o-Tolidine and its salts)

12. 황화니켈류(Nickel sulfides; 12035-72-2, 16812-54-7)

13. 제1호부터 제4호까지 또는 제6호부터 제12호까지의 어느 하나에 해당하는 물질을 포함한 혼합물(포함된 중량의 비율이 1퍼센트 이하인 것은 제외한다)

14. 제5호의 물질을 포함한 혼합물(포함된 중량의 비율이 0.5퍼센트 이하인 것은 제외한다)

15. 그 밖에 보건상 해로운 물질로서 산업재해보상보험및예방심의위원회의 심의를 거쳐 고용노동부장관이 정하는 유해물질

[별표 13] 제한 · 금지 물질

가. 제한 물질

고유번호	화 학 물 질 의 명 칭	제한내용
06-5-1	말라카이트 그린[Malachite green; 10309-95-2]의 염류 및 그 중 하나를 0.1%이상 함유한 혼합물	조경용 및 섬유염색용 염료를 제외한 용으로는 제조, 수입, 판매, 보관․저장, 운반, 사용을 금지. 다만, 시험·검사·연구용 시약을 그 목적으로 제조, 수입, 판매, 보관․저장, 운반, 사용하는 경우는 제외
06-5-2	브롬화 메틸[Methyl bromide; 74-83-9] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물	검역법에 의한 소독기준에서 정해진 검역용을 제외한 용도로는 제조, 수입, 판매, 보관․저장, 운반, 사용을 금지. 다만, 시험·검사·연구용 시약을 그 목적으로 제조, 수입, 판매, 보관․저장, 운반, 사용하는 경우는 제외
06-5-3	사염화 탄소[Carbon tetrachloride; 56-23-5] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물	옥외살충제용으로는 제조, 수입, 판매, 보관․저장, 운반, 사용을 금지
06-5-4	수산화 트리알킬주석[Trialkyl tin hydroxide]과 그 염류(산화 트리알킬주석을 포함한다) 및 트리부틸주석화합물(tributyltin compound), 또는 그 중 하나를 0.1%이상 함유한 혼합물	1. 다음 각호의 1에 해당하는 용도로는 제조, 수입, 판매, 보관․저장, 운반, 사용을 금지한다. 가. 선박법 제2조의 규정에 의한 한국선박(단, 군함․경찰용선박은 제외한다) 및 어선법 제2조 규정에 의한 어선의 방오도료용 나. 해양오염방지법에 의한 해양시설과 항만법에 의한 항만시설중 일부 또는 전부가 해수와 접촉하거나 접촉할 수 있는 구조물 또는 시설물, 어망, 어구의 방오도료용 다. 산림법에 의한 목재방부처리용 라. 냉각수살균제용
06-5-5	폼알데하이드[Formaldehyde; 50-00-0] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물	가구용 무늬목, 직물, 3세이하 유아용제품, 도배용 풀, 피혁가공 유연제의 용도로 제조, 수입, 판매, 보관․저장, 운반, 사용을 금지
06-5-6	노닐페놀[Nonylphenols; 25154-52-3, 104-40-5, 84852-15-3, 139-84-4, 136-83-4, 90481-04-2, 11066-49-2, Nonylphenol ethoxylates; 9016-45-9, 27177-05-5, 68412-54-4, 127087-87-0, 68412-53-3, 26027-38-3, 37205-87-1] 및 이를 0.1% 이상 함유한 혼합물	1. 다음 각 호의 1에 해당하는 용도로는 제조, 수입, 판매, 보관․저장, 운반, 사용을 금지한다. 가. 페인트, 잉크, 가정용 세척제의 용도 나. 산업용·업소용 세정 및 세척제, 섬유․가죽 가공 용도(단, 하폐수로 배출되지 않는 공정에서 사용하거나 하폐수 처리시설 유입 전 완전히 제거되는 경우는 제외한다.)
06-5-7	백석면[Chrysotile; 12001-29-5] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물	석면시멘트제품(지붕․천장․벽 및 바닥재용) 및 석면마찰제품(「자동차관리법」상의 자동차용)의 용도로 제조, 수입, 판매, 보관․저장, 운반, 사용을 금지
06-5-8	납[Lead; 7439-92-1] 및 이를 0.06% 이상 함유한 혼합물	13세 이하 어린이 목재장난감의 페인트 용도로 제조, 수입, 판매, 보관․저장, 운반, 사용을 금지 금속 장신구 용도로 제조, 수입, 판매, 보관․저장, 운반, 사용을 금지
06-5-9	카드뮴[Cadmium, 7440-43-9] 및 이를 0.1 % 이상 함유한 혼합물	금속 장신구 용도로 제조, 수입, 판매, 보관․저장, 운반, 사용을 금지
06-5-10	크로뮴(6+)화합물[Chromium(6+) compounds 18540-29-9] 및 이를 0.1% 이상 함유한 혼합물	1. 다음 각 호의 1에 해당하는 용도로는 제조, 수입, 판매, 보관․저장, 운반, 사용을 금지한다. 가. 물탱크 방청도료 용도 나. 건축용 페인트 용도(차량용, 선박용, 전기전자용, 공업용, 중방식용, 도료표지용, 플라스틱용 등 산업용은 제외한다.)
06-5-11	트리클로로에틸렌[Trichloroethylene, 79-01-6] 및 이를 0.1%이상 함유한 혼합물	가정용 세정제 및 에어러졸 용도로 제조, 수입, 판매, 보관․저장, 운반, 사용을 금지
06-5-12	테트라클로로에틸렌[Tetrachloroethylene, 127-18-4] 및 이를 0.1%이상 함유한 혼합물	가정용 세정제 및 에어러졸 용도로 제조, 수입, 판매, 보관․저장, 운반, 사용을 금지
06-5-13	4,4′메틸렌비스(2-클로로아닐린)[4,4′-methylenebis(2-chloroaniline), 101-14-4] 및 이를 0.1% 이상 함유한 혼합물	건축용 용도로 사용되는 방수바닥재의 용도로 제조, 수입, 판매, 보관·저장, 운반, 사용을 금지
06-5-14	아크릴아미드 [Acrylamide; 79-06-1] 및 이를 0.1% 이상 함유한 혼합물	그라우트 용도로는 제조, 수입, 판매, 보관·저장, 운반, 사용을 금지

나. 금지 물질

고유번호	화 학 물 질 의 명 칭	금지내용
06-4-1	니트로펜[Nitrofen; 1836-75-5] 및 이를 0.1%이상 함유한 혼합물	제조, 수입, 판매, 보관․저장, 운반, 사용을 금지
06-4-2	다이알리포스[Dialifos; 10311-84-9] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물	″
06-4-3	디디티[DDT; 50-29-3] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물	″
06-4-4	디메토에이트[Dimethoate; 60-51-5] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물	″
06-4-5	디술포톤[Disulfoton; 298-04-4] 및 이를 5%이상 함유한 혼합물	″
06-4-6	디엘드린[Dieldrin; 60-57-1] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물	″
06-4-7	렙토포스[Leptophos; 21609-90-5] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물	″
06-4-8	모노크로토포스[Monocrotophos; 6923-22-4] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물	″
06-4-9	메타아미도포스[Methamidophos; 10265-92-6] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물	″
06-4-10	비산 납[Lead arsenate; 7784-40-9] 및 이를 0.1%이상 함유한 혼합물	″
06-4-11	비스(2-클로로에틸)에테르[Bis(2-chloroethyl)ether; 111-44-4] 및 이를 0.1%이상 함유한 혼합물	″
06-4-12	비스(클로로메틸)에테르[Bis(chloromethyl)ether; 542-88-1] 및 이를 0.1%이상 함유한 혼합물	″
06-4-13	벤지딘[Benzidine; 92-87-5]과 그 염류 및 그 중 하나를 0.1%이상 함유한 혼합물	″
06-4-14	스트리시닌[Strychnine; 57-24-9]과 그 염류 및 그 중 하나를 1%이상 함유한 혼합물	″
06-4-15	아세트산 탈륨[Thallium acetate; 563-68-8] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물	″
06-4-16	아세트산 페닐수은[Phenylmercury acetate; 62-38-4] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물	″
06-4-17	아크린아트린[Acrinathrin; 101007-06-1] 및 이를 25%이상 함유한 혼합물	″
06-4-18	안투[Antu; 86-88-4] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물	″
06-4-19	알드린[Aldrin; 309-00-2] 및 이를 0.1%이상 함유한 혼합물	제조, 수입, 판매, 보관․저장, 운반, 사용을 금지
06-4-20	알디캅[Aldicarb; 116-06-3] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물	″
06-4-21	옥타브로모디페닐 옥사이드[Octabromodiphenyl oxide; 32536-52-0] 및 이를 0.1%이상 함유한 혼합물	″
06-4-22	이소벤잔[Isobenzan; 297-78-9] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물	″
06-4-23	인화 알루미늄[Aluminium phosphide; 20859-73-8] 및 그의 분해촉진제를 1%이상 함유한 혼합물	″
06-4-24	엔도술판[Endosulfan; 115-29-7] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물	″
06-4-25	엔드린[Endrin; 72-20-8] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물	″
06-4-26	질산 탈륨[Thallium nitrate; 10102-45-1] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물	″
06-4-27	청석면[Crocidolite; 12001-28-4], 갈석면[Amosite; 12172-73-5], 안소필라이트석면[Anthophyllite asbestos; 77536-67-5], 악티놀라이트석면[Actinolite asbestos; 77536-66-4], 트레몰라이트석면[Tremolite asbestos; 77536-68-6] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물	동 물질 및 이를 1%이상 함유한 제품은 제조, 수입, 판매, 보관․저장, 운반, 사용을 금지
06-4-28	캄페클로르[Camphechlor; 8001-35-2] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물	제조, 수입, 판매, 보관․저장, 운반, 사용을 금지
06-4-29	클로로벤질레이트[Chlorobenzilate; 510-15-6] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물	″
06-4-30	클로로피크린[Chloropicrin; 76-06-2] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물	″
06-4-31	클로르단[Chlordan; 57-74-9] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물	″
06-4-32	클로르디메폼[Chlordimeform; 6164-98-3]과 그 염류 및 그 중 클로르디메폼으로서 3%이상 함유한 혼합물	″
06-4-33	켑타폴[Captafol; 2425-06-1] 및 이를 0.1%이상 함유한 혼합물	″
06-4-34	켑탄[Captan; 133-06-2] 및 이를 0.1%이상 함유한 혼합물	″
06-4-35	트리스(2,3-디브로모프로필)포스페이트[Tris(2,3-dibromopropyl)phosphate; 126-72-7] 및 이를 0.1%이상 함유한 혼합물	″
06-4-36	트리플루라린[Trifluralin; 1582-09-8] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물	″
06-4-37	파라콰트 염류[Paraquat, salts] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물	″
06-4-38	파라티온-메틸[Parathion-methyl; 298-00-0] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물	″
06-4-39	파라티온[Parathion; 56-38-2] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물	제조, 수입, 판매, 보관․저장, 운반, 사용을 금지
06-4-40	포스파미돈[Phosphamidon; 13171-21-6] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물	″
06-4-41	플루아지남[Fluazinam; 79622-59-6] 및 이를 25%이상 함유한 혼합물	″
06-4-42	플루오로아세트아미드[Fluoroacetamide; 640-19-7] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물	″
06-4-43	피라클로포스[Pyraclofos; 89784-60-1] 및 이를 25%이상 함유한 혼합물	″
06-4-44	피리미닐[Pyriminil; 53558-25-1] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물	″
06-4-45	피비비[PBBs; 59536-65-1] 및 이를 0.1%이상 함유한 혼합물	″
06-4-46	피시비[PCBs; 1336-36-3] 및 이를 0.005%이상 함유한 혼합물. 다만, 치환된 염소수가 3개미만인 경우는 제외	″
06-4-47	페닐수은 트리에탄올 암모늄 붕산[Phenylmercuric triethanol ammonium borate] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물	″
06-4-48	펜타브로모디페닐 옥사이드[Pentabromodiphenyl oxide; 32534-81-9] 및 이를 0.1%이상 함유한 혼합물	″
06-4-49	펜타클로로페놀[Pentachlorophenol; 87-86-5]과 그 염류 및 그 중 펜타클로로페놀로서 1%이상 함유한 혼합물	″
06-4-50	펜피록시메이트[Fenpyroximate; 134098-61-6] 및 이를 25%이상 함유한 혼합물	″
06-4-51	헥사클로로시클로헥산[HCH; 608-73-1] 및 이를 1.5%이상 함유한 혼합물	″
06-4-52	헵타클로르[Heptachlor; 76-44-8] 및 이를 6%이상 함유한 혼합물	″
06-4-53	황산 탈륨[Thallium sulfate; 7446-18-6] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물	″
06-4-54	2-나프틸아민[2-Naphthylamine; 91-59-8]과 그 염산염 및 그 중 하나를 0.1%이상 함유한 혼합물	″
06-4-55	1,2-디브로모에탄[1,2-Dibromoethane; 106-93-4] 및 이를 50%이상 함유한 혼합물	″
06-4-56	1,2-디브로모-3-클로로프로판[1,2-Dibromo-3- chloropropane; 96-12-8] 및 이를 0.1%이상 함유한 혼합물	″
06-4-57	4-아미노비페닐[4-Aminobiphenyl; 92-67-1]과 그 염산염 및 그 중 하나를 0.1%이상 함유한 혼합물	″
06-4-58	2,4,5-티[2,4,5-T; 93-76-5] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물	″
06-4-59	오산화 비소[Arsenic pentoxide; 1303-28-2] 및 이를 0.1% 이상 함유한 혼합물	동 물질과 이를 0.1% 이상 함유한 혼합물 및 그 중 하나를 처리한 목제품 등 모든 용도로 제조, 수입, 판매, 보관․저장, 운반, 사용을 금지
06-4-60	석면이 1% 이상 함유된 탈크[Talc, 14807-96-6]	제조, 수입, 판매, 사용을 금지

[별표 14]특정고압가스

NO	물 질 명	화학식	CAS-N0	주요특성	비 고
1	포스핀	PH3	7803-51-2	고인화성, 고독성
2	셀렌화수소	H2Se	7783-07-05	고인화성, 독성
3	게르만	GeH4	7782-65-2	독성, 인화성
4	디실란	Si2H6	1590-87-0	독성, 인화 및 폭발성
5	오불화비소	AsF5	7784-36-3	고독성, 부식성
6	오불화인	F5P	7647-19-0	부식성
7	삼불화인	PF3	7783-55-3	독성, 부식성
8	삼불화질소	NF3	7783-54-2	산화성
9	삼불화붕소	BF3	353-42-4	인화성, 독성
10	사불화유황	SF4	7783-60-0	부식성
11	사불화규소	F4Si	7783-61-1	부식성

[별표 15] 위험물 및 지정수량

위험물 및 지정수량
위험물				지정수량
유별	성질	품명
제1류	산화성고체	1. 아염소산염류		50킬로그램
		2. 염소산염류		50킬로그램
		3. 과염소산염류		50킬로그램
		4. 무기과산화물		50킬로그램
		5. 브롬산염류		300킬로그램
		6. 질산염류		300킬로그램
		7. 요오드산염류		300킬로그램
		8. 과망간산염류		1,000킬로그램
		9. 중크롬산염류		1,000킬로그램
		10. 그 밖에 행정안전부령으로 정하는 것 11. 제1호 내지 제10호의 1에 해당하는 어느 하나 이상을 함유한 것		50킬로그램, 300킬로그램 또는 1,000킬로그램
제2류	가연성고체	1. 황화린		100킬로그램
		2. 적린		100킬로그램
		3. 유황		100킬로그램
		4. 철분		500킬로그램
		5. 금속분		500킬로그램
		6. 마그네슘		500킬로그램
		7. 그 밖에 행정안전부령으로 정하는 것 8. 제1호 내지 제7호의 1에 해당하는 어느 하나 이상을 함유한 것		100킬로그램 또는 500킬로그램
		9. 인화성고체		1,000킬로그램
제3류	자연발화성물질 및 금수성물질	1. 칼륨		10킬로그램
		2. 나트륨		10킬로그램
		3. 알킬알루미늄		10킬로그램
		4. 알킬리튬		10킬로그램
		5. 황린		20킬로그램
		6. 알칼리금속(칼륨 및 나트륨을 제외한다) 및 알칼리토금속		50킬로그램
		7. 유기금속화합물(알킬알루미늄 및 알킬리튬을 제외한다)		50킬로그램
		8. 금속의 수소화물		300킬로그램
		9. 금속의 인화물		300킬로그램
		10. 칼슘 또는 알루미늄의 탄화물		300킬로그램
		11. 그 밖에 행정안전부령으로 정하는 것 12. 제1호 내지 제11호의 1에 해당하는 어느 하나 이상을 함유한 것		10킬로그램, 20킬로그램, 50킬로그램 또는 300킬로그램
제4류	인화성액체	1. 특수인화물		50리터
		2. 제1석유류	비수용성액체	200리터
			수용성액체	400리터
		3. 알코올류		400리터
		4. 제2석유류	비수용성액체	1,000리터
			수용성액체	2,000리터
		5. 제3석유류	비수용성액체	2,000리터
			수용성액체	4,000리터
		6. 제4석유류		6,000리터
		7. 동식물유류		10,000리터
제5류	자기반응성물질	1. 유기과산화물		10킬로그램
		2. 질산에스테르류		10킬로그램
		3. 니트로화합물		200킬로그램
		4. 니트로소화합물		200킬로그램
		5. 아조화합물		200킬로그램
		6. 디아조화합물		200킬로그램
		7. 히드라진 유도체		200킬로그램
		8. 히드록실아민		100킬로그램
		9. 히드록실아민염류		100킬로그램
		10. 그 밖에 행정안전부령으로 정하는 것 11. 제1호 내지 제10호의 1에 해당하는 어느 하나 이상을 함유한 것		10킬로그램, 100킬로그램 또는 200킬로그램
제6류	산화성액체	1. 과염소산		300킬로그램
		2. 과산화수소		300킬로그램
		3. 질산		300킬로그램
		4. 그 밖에 행정안전부령으로 정하는 것		300킬로그램
		5. 제1호 내지 제4호의 1에 해당하는 어느 하나 이상을 함유한 것		300킬로그램
비고 1. "산화성고체"라 함은 고체[액체(1기압 및 섭씨 20도에서 액상인 것 또는 섭씨 20도 초과 섭씨 40도 이하에서 액상인 것을 말한다. 이하 같다)또는 기체(1기압 및 섭씨 20도에서 기상인 것을 말한다)외의 것을 말한다. 이하 같다]로서 산화력의 잠재적인 위험성 또는 충격에 대한 민감성을 판단하기 위하여 소방청장이 정하여 고시(이하 "고시"라 한다)하는 시험에서 고시로 정하는 성질과 상태를 나타내는 것을 말한다. 이 경우 "액상"이라 함은 수직으로 된 시험관(안지름 30밀리미터, 높이 120밀리미터의 원통형유리관을 말한다)에 시료를 55밀리미터까지 채운 다음 당해 시험관을 수평으로 하였을 때 시료액면의 선단이 30밀리미터를 이동하는데 걸리는 시간이 90초 이내에 있는 것을 말한다. 2. "가연성고체"라 함은 고체로서 화염에 의한 발화의 위험성 또는 인화의 위험성을 판단하기 위하여 고시로 정하는 시험에서 고시로 정하는 성질과 상태를 나타내는 것을 말한다. 3. 유황은 순도가 60중량퍼센트 이상인 것을 말한다. 이 경우 순도측정에 있어서 불순물은 활석 등 불연성물질과 수분에 한한다. 4. "철분"이라 함은 철의 분말로서 53마이크로미터의 표준체를 통과하는 것이 50중량퍼센트 미만인 것은 제외한다. 5. "금속분"이라 함은 알칼리금속·알칼리토류금속·철 및 마그네슘외의 금속의 분말을 말하고, 구리분·니켈분 및 150마이크로미터의 체를 통과하는 것이 50중량퍼센트 미만인 것은 제외한다. 6. 마그네슘 및 제2류제8호의 물품중 마그네슘을 함유한 것에 있어서는 다음 각목의 1에 해당하는 것은 제외한다. 가. 2밀리미터의 체를 통과하지 아니하는 덩어리 상태의 것 나. 지름 2밀리미터 이상의 막대 모양의 것 7. 황화린·적린·유황 및 철분은 제2호에 따른 성질과 상태가 있는 것으로 본다. 8. "인화성고체"라 함은 고형알코올 그 밖에 1기압에서 인화점이 섭씨 40도 미만인 고체를 말한다. 9. "자연발화성물질 및 금수성물질"이라 함은 고체 또는 액체로서 공기 중에서 발화의 위험성이 있거나 물과 접촉하여 발화하거나 가연성가스를 발생하는 위험성이 있는 것을 말한다. 10. 칼륨·나트륨·알킬알루미늄·알킬리튬 및 황린은 제9호의 규정에 의한 성상이 있는 것으로 본다. 11. "인화성액체"라 함은 액체(제3석유류, 제4석유류 및 동식물유류의 경우 1기압과 섭씨 20도에서 액체인 것만 해당한다)로서 인화의 위험성이 있는 것을 말한다. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것을 법 제20조제1항의 중요기준과 세부기준에 따른 운반용기를 사용하여 운반하거나 저장(진열 및 판매를 포함한다)하는 경우는 제외한다. 가. 「화장품법」 제2조제1호에 따른 화장품 중 인화성액체를 포함하고 있는 것 나. 「약사법」 제2조제4호에 따른 의약품 중 인화성액체를 포함하고 있는 것 다. 「약사법」 제2조제7호에 따른 의약외품(알코올류에 해당하는 것은 제외한다) 중 수용성인 인화성액체를 50부피퍼센트 이하로 포함하고 있는 것 라. 「의료기기법」에 따른 체외진단용 의료기기 중 인화성액체를 포함하고 있는 것 마. 「생활화학제품 및 살생물제의 안전관리에 관한 법률」 제3조제4호에 따른 안전확인대상생활화학제품(알코올류에 해당하는 것은 제외한다) 중 수용성인 인화성액체를 50부피퍼센트 이하로 포함하고 있는 것 12. "특수인화물"이라 함은 이황화탄소, 디에틸에테르 그 밖에 1기압에서 발화점이 섭씨 100도 이하인 것 또는 인화점이 섭씨 영하 20도 이하이고 비점이 섭씨 40도 이하인 것을 말한다. 13. "제1석유류"라 함은 아세톤, 휘발유 그 밖에 1기압에서 인화점이 섭씨 21도 미만인 것을 말한다. 14. "알코올류"라 함은 1분자를 구성하는 탄소원자의 수가 1개부터 3개까지인 포화1가 알코올(변성알코올을 포함한다)을 말한다. 다만, 다음 각목의 1에 해당하는 것은 제외한다. 가. 1분자를 구성하는 탄소원자의 수가 1개 내지 3개의 포화1가 알코올의 함유량이 60중량퍼센트 미만인 수용액 나. 가연성액체량이 60중량퍼센트 미만이고 인화점 및 연소점(태그개방식인화점측정기에 의한 연소점을 말한다. 이하 같다)이 에틸알코올 60중량퍼센트 수용액의 인화점 및 연소점을 초과하는 것 15. "제2석유류"라 함은 등유, 경유 그 밖에 1기압에서 인화점이 섭씨 21도 이상 70도 미만인 것을 말한다. 다만, 도료류 그 밖의 물품에 있어서 가연성 액체량이 40중량퍼센트 이하이면서 인화점이 섭씨 40도 이상인 동시에 연소점이 섭씨 60도 이상인 것은 제외한다. 16. "제3석유류"라 함은 중유, 클레오소트유 그 밖에 1기압에서 인화점이 섭씨 70도 이상 섭씨 200도 미만인 것을 말한다. 다만, 도료류 그 밖의 물품은 가연성 액체량이 40중량퍼센트 이하인 것은 제외한다. 17. "제4석유류"라 함은 기어유, 실린더유 그 밖에 1기압에서 인화점이 섭씨 200도 이상 섭씨 250도 미만의 것을 말한다. 다만 도료류 그 밖의 물품은 가연성 액체량이 40중량퍼센트 이하인 것은 제외한다. 18. "동식물유류"라 함은 동물의 지육(枝肉: 머리, 내장, 다리를 잘라 내고 아직 부위별로 나누지 않은 고기를 말한다) 등 또는 식물의 종자나 과육으로부터 추출한 것으로서 1기압에서 인화점이 섭씨 250도 미만인 것을 말한다. 다만, 법 제20조제1항의 규정에 의하여 행정안전부령으로 정하는 용기기준과 수납·저장기준에 따라 수납되어 저장·보관되고 용기의 외부에 물품의 통칭명, 수량 및 화기엄금(화기엄금과 동일한 의미를 갖는 표시를 포함한다)의 표시가 있는 경우를 제외한다. 19. "자기반응성물질"이라 함은 고체 또는 액체로서 폭발의 위험성 또는 가열분해의 격렬함을 판단하기 위하여 고시로 정하는 시험에서 고시로 정하는 성질과 상태를 나타내는 것을 말한다. 20. 제5류제11호의 물품에 있어서는 유기과산화물을 함유하는 것 중에서 불활성고체를 함유하는 것으로서 다음 각목의 1에 해당하는 것은 제외한다. 가. 과산화벤조일의 함유량이 35.5중량퍼센트 미만인 것으로서 전분가루, 황산칼슘2수화물 또는 인산1수소칼슘2수화물과의 혼합물 나. 비스(4클로로벤조일)퍼옥사이드의 함유량이 30중량퍼센트 미만인 것으로서 불활성고체와의 혼합물 다. 과산화지크밀의 함유량이 40중량퍼센트 미만인 것으로서 불활성고체와의 혼합물 라. 1·4비스(2-터셔리부틸퍼옥시이소프로필)벤젠의 함유량이 40중량퍼센트 미만인 것으로서 불활성고체와의 혼합물 마. 시크로헥사놀퍼옥사이드의 함유량이 30중량퍼센트 미만인 것으로서 불활성고체와의 혼합물 21. "산화성액체"라 함은 액체로서 산화력의 잠재적인 위험성을 판단하기 위하여 고시로 정하는 시험에서 고시로 정하는 성질과 상태를 나타내는 것을 말한다. 22. 과산화수소는 그 농도가 36중량퍼센트 이상인 것에 한하며, 제21호의 성상이 있는 것으로 본다. 23. 질산은 그 비중이 1.49 이상인 것에 한하며, 제21호의 성상이 있는 것으로 본다. 24. 위 표의 성질란에 규정된 성상을 2가지 이상 포함하는 물품(이하 이 호에서 "복수성상물품"이라 한다)이 속하는 품명은 다음 각목의 1에 의한다. 가. 복수성상물품이 산화성고체의 성상 및 가연성고체의 성상을 가지는 경우 : 제2류제8호의 규정에 의한 품명 나. 복수성상물품이 산화성고체의 성상 및 자기반응성물질의 성상을 가지는 경우 : 제5류제11호의 규정에 의한 품명 다. 복수성상물품이 가연성고체의 성상과 자연발화성물질의 성상 및 금수성물질의 성상을 가지는 경우 : 제3류제12호의 규정에 의한 품명 라. 복수성상물품이 자연발화성물질의 성상, 금수성물질의 성상 및 인화성액체의 성상을 가지는 경우 : 제3류제12호의 규정에 의한 품명 마. 복수성상물품이 인화성액체의 성상 및 자기반응성물질의 성상을 가지는 경우 : 제5류제11호의 규정에 의한 품명 25. 위 표의 지정수량란에 정하는 수량이 복수로 있는 품명에 있어서는 당해 품명이 속하는 유(類)의 품명 가운데 위험성의 정도가 가장 유사한 품명의 지정수량란에 정하는 수량과 같은 수량을 당해 품명의 지정수량으로 한다. 이 경우 위험물의 위험성을 실험·비교하기 위한 기준은 고시로 정할 수 있다. 26. 위 표의 기준에 따라 위험물을 판정하고 지정수량을 결정하기 위하여 필요한 실험은 「국가표준기본법」 제23조에 따라 인정을 받은 시험ㆍ검사기관, 기술원, 국립소방연구원 또는 소방청장이 지정하는 기관에서 실시할 수 있다. 이 경우 실험 결과에는 실험한 위험물에 해당하는 품명과 지정수량이 포함되어야 한다.

[별표 16]액화석유가스

"액화석유가스"란 프로판이나 부탄을 주성분으로 한 가스를 액화(액화)한 것 [기화된 것을 포함한다.]

[별표 17]과학기술정보통신부 고시[제2019-89호] 연구실 안전 등급표

등급	상 태
1	연구실 안전환경에 문제가 없고 안전성이 유지된 상태
2	연구실 안전환경 및 연구시설에 결함이 일부 발견되었으나, 안전에 크게 영향을 미치지 않으며 개선이 필요한 상태
3	연구실 안전환경 또는 연구시설에 결함이 발견되어 안전환경 개선이 필요한 상태
4	연구실 안전환경 또는 연구시설에 결함이 심하게 발생하여 사용에 제한을 가하여야 하는 상태
5	연구실 안전환경 또는 연구시설의 심각한 결함이 발생하여 안전상 사고 발생위험이 커서 즉시 사용을 금지하고 개선해야 하는 상태

[서식 1]

난방기구 사용신청서

결재	담 당 자	과 장	교무학생처 장

설치 사유
사용 기간	년 월 일 ~ 년 월 일

□ 난방기구 설치 사유 및 사용 기간

□ 설치 기기의 종류 및 장소

연구실명 (학과명)	설치장소	사용난방기기			책 임 자	비고 (수량)
		기기명	규격	연료
					☎

상기와 같은 부득이한 사유로 인하여 별도의 난방 기구를 설치하여 사용하고자 하며 이 에 따른 안전 조치 및 관리에 만전을 기하고자 하오니 사용을 허가하여 주시기 바랍니다.

년       월       일

소    속 :

책 임 자 :                  (인)

(신청자)

교무학생처장  귀하

[서식 2]

연구실 야간 사용 신고서

결재	담 당 자	과 장	교무학생처 장

건물 동/호수		연 구 실 명
사 용 시 간	년 월 일 시 분 부터 년 월 일 시 분 까지			( )일간
위해위험요소
연구실 책임자	☎	사 용 인 원	명
안전관리 담당자	☎
이 용 사 유

상기와 같은 사유로 연구실을 야간에 이용함에 있어 도난, 화재, 기타 모든 사고 예방에 만전을 기하고자 하오니 연구실 야간 사용을 허가하여 주시기 바랍니다.

년       월        일

신  청  자 :                (인)

확  인  자 :                (인)

(책임교수)

교무학생처장  귀하

[서식 3]

사용, 취급, 제조 등의 금지 유해 물질

구입(반입) 및 사용신고서

결재	담 당 자	과 장	교무학생처 장

건물 동/호수		연 구 실 명
물 질 명		구입(반입)량
연구실 책임자	☎	안전관리 담당자	☎
사 용 용 도 (구체적으로)

상기와 같은 용도로 해당 유해․위험물질을 구입(반입)하여 사용함에 있어 안전 조치 및 관리에 만전을 기하고자 하오니 구입을 허가하여 주시기 바랍니다.

년       월        일

신  청  자 :                (인)

확  인  자 :                (인)

(책임교수)

교무학생처장  귀하

[서식 4]

유해 ․ 위험실험 실시 허가 요청서

결재	담 당 자	과 장	교무학생처 장

건물 동/호수		연 구 실 명
실 험 장 소
유해위험요소
연구실 책임자	☎	참 여 인 원	명
안전관리 담당자	☎
실험목적 및 진행방법

상기와 같은 목적으로 실험을 실시함에 있어 발생 가능한 사고의 방지를 위하여 적절한 안전 및 방호 조치를 취하여 실험을 실시하고자 하오니 허가하여 주시기 바랍니다.

년       월        일

신  청  자 :                (인)

확  인  자 :                (인)

(책임교수)

교무학생처장  귀하

[서식 5]

유해․위험 기계․기구․설비

구입(반입/자체제작)신고서

결재	담 당 자	과 장	교무학생처 장

건물 동/호수		연 구 실 명
설 치 장 소
유해위험 기계․기구명		방호 조치의 종류
연구실 책임자	☎	안전관리 담당자	☎
사 용 용 도 (구체적으로)

상기와 같은 목적으로 해당 유해위험 기계․기구․설비를 구입하여 사용함에 있어 적절한 안전 조치 및 관리에 만전을 기하고자 하오니 구입(반입, 설치, 자체제작)을 허가하여 주시기 바랍니다.

년       월        일

신  청  자 :                (인)

확  인  자 :                (인)

(책임교수)

교무학생처장  귀하

[서식 6]

비밀 유지 서약서

소 속 :
직 책 :
성 명 :
상기 본인은 「연구실 안전환경 조성에 관한 법률」 제20조(비밀유지) 규정에 의거하여 연구실안전점검 또는 정밀안전점검 등의 안전관련 업무 시 알게 된 비밀을 제3자에게 제공 및 도용하거나 목적외의 용도로 사용하지 않을 것이며, 이로 인해 발생하는 모든 민․형사상의 책임이 본인에게 있음을 서약합니다.
년 월 일 서 약 자 : (인)
교무학생처장 귀하

[서식 7]

사고경위서

□ 사고자 인적사항

사 고 일 시
사 고 장 소
피공제자(사고자)명단 (성명/학과/학번)

□ 사고내용 및 피해내용 (제3자가 알 수 있도록 상세히 기재바랍니다.)

피공제자(사고자)의 사고사실이 위 내용과 틀림없음을 확인하며, 만일 내용상의 문제가

발생할 경우 민ㆍ형사상의 모든 책임을 질 것을 아래에 서명 날인함으로써 확인합니다.

.     .     .

작성자 :                               (인)

확인자 : 연구실책임자                      (인)

교무학생처장  귀하

[서식8] 연구실 사고조사표
연구실사고 조사표
※ 뒤쪽의 작성방법을 읽고 작성해 주시기 바라며, [ ]에는 해당하는 곳에 √ 표시를 합니다.																			(앞쪽)
기관명											기관 유형				[ ]대 학 [ ]연구기관 [ ]기업부설(연) [ ]그 밖의 기관
주소
사고 발생 원인 및 발생 경위1)		사고일시			년 월 일 시
		사고 장소			학과(부서)명:
					연구실명: (연구 분야 : )
		연구활동 내용			연구활동 수행 인원, 취급 물질ㆍ기계ㆍ설비, 수행 중이던 연구활동의 개요 등 기록
		사고 발생 당시 상황			불안전한 연구실 환경, 사고자나 동료 연구자의 불안전한 행동 등 기록
피해 현황	인적 피해	성명	성별		출생연도	신분2)		상해부위		상해유형3)		상해ㆍ질병 코드4)		치료 (예상)기간		상해ㆍ질병 완치 여부	후유장해여부 (1∼14급)			보상 여부	보상 금액
		①
		②
		③
		④
		⑤
		※ 인적 피해가 5명을 초과하는 경우, ‘인적 피해 현황’부분만 별지로 추가 작성해 주시기 바랍니다.
	물적 피해	피해물품											피해금액					약 백만원
조치 현황 및 향후 계획		보고 시점까지 내부보고 등 조치 현황 및 향후 계획(치료 및 복구 등) 기록
재발 방지 대책		(상세계획은 별첨)
연구실 안전관리 현황		점검ㆍ진단							[ ] 실시(실시일: ) [ ] 미실시(사유: )
		보험가입							[ ] 가입(가입일: ) [ ] 미가입(사유: )
		안전교육							[ ] 실시(실시일: ) [ ] 미실시(사유: )
별첨		재발 방지 대책 상세 계획 사고장소 현장 및 피해 사진 등
관계자 확인 ( 년 월 일)				연구주체의 장 (서명 또는 인)
				연구실안전환경관리자 (서명 또는 인)
				연구실책임자 (서명 또는 인)
210mm×297mm[백상지 80g/㎡]