충남도립대학교 연구실 안전관리 규정

제정[2007.5.28. 규정 제211호]		개정[2013.8.23. 규정 제304호]
개정[2014.12.31. 규정 제355호]		학칙개정[2019.01.01. 규정 제562호]

제1장   총 칙

제1조(목적) 본 규정은 충남도립대학교에 설치된 연구실을 대상으로 조직적이고 효율적인 안전 관리 체계를 구축하고 적극적인 안전 활동을 전개함으로써 충남도립대학교 내 연구자원(인적ㆍ물적)의 안전을 확보하고 나아가, 연구개발 활동의 활성화에 기여하기 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 본 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “안전관리”라 함은 충남도립대학교(이하“대학교”이라 한다) 내 사고를 예방하고 안전과 보건을 유지․증진하기 위해 잠재적 위험요소의 실태를 파악하고 이를 개선하고자 시행하는 안전교육, 점검 및 진단, 연구 환경 측정 등을 포함하는 포괄적 안전관련 업무를 말한다.

2. “연구실” 이라함은  대학교 내 설치한  시설ㆍ장비ㆍ연구 및 실험실ㆍ연구재료 등을 포함한  포괄적 의미의 연구 시설을 말한다.

3. “연구 주체의 장”이라 함은 대학교의 대표자 즉, 총장을 말하며 연구실의 안전유지 및 관리를 철저히 함으로써 연구실의 안전 환경을 확보할 책임을 진 자를 말한다.

4.  “연구 활동 종사자”라 함은 대학교 내에서 연구 개발활동에 종사하는  연구원(교수 포함)ㆍ연구보조원 등을 말하며 교과과정상 실험실습 수업에 참여 하는 학생도 포함한다.

5.  “연구실 안전관리 총괄 책임자”라 함은  대학교 내 설치되어 있는 안전관리 업무를 총괄 지휘ㆍ감독하는 자를 말한다.

6. “연구실 안전환경 관리자”라 함은 대학교 내 설치되어 있는 연구실 전체에 대한 안전 관리 실무를 담당하는 자로 연구실 안전관리 총괄 책임자의 지휘를 받아 연구실 안전관리 담당자 및 연구 활동 종사자의 안전 지도 및 감독을 하는 자를 말한다.

7. “연구실 책임자”라 함은 당해 연구실에서 연구업무 및 연구 활동 종사자를 직접 지휘ㆍ감독하는 권한을 가진 자를 말한다.

8. “연구실 안전관리 담당자“라 함은 당해 연구실에 한하여 안전관리 업무를 전담하는 자를 말한다.

제3조(적용 범위) 대학교 내  설치된 연구실에 한하여 본 규정을 적용하며 「산업안전보건법」,「고압가스 안전관리법」,「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」,「유해화학물질관리법」,「위험물안전관리법」,「도시가스 사업법」,「원자력법」등에 의한 별도의 안전관리 규정을 적용을 받는 연구실도 포함한다.

제4조(안전업무 우선) 대학교 내 사고 예방을 위한  위험요소 제거, 안전 교육, 점검 및 진단 등의 안전관련 업무를 모든 전공에서는 최우선적으로 배려하여 협조하여야 한다.

제2장 안전관리 조직 및 직무

제5조(안전관리 전담 조직) 대학교 내 연구실의 효율적이고 체계적인 안전관리를 위하여  총장은 안전관리 전담기구로써  “연구실 안전관리 위원회”를 설치 운영하고, 개별 연구실별로 책임자 및 안전관리 담당자를 지정하며,  안전 교육, 점검 및 진단과  사고 조사 등을 위하여 대학교 내 관련부서(사무국 시설관리팀)와 Task Force Team (이하 “T/F 팀”이라 한다)을 설치 운영한다.  연구실 안전관리 조직체계는 [별표1]과 같다.

제6조(연구실 안전관리 위원회) ① 규정 제5조에 의하여  설치하는  연구실 안전관리 위원회(이하 “안전관리위원회”라 한다.)는 위원장 1인을 포함한 15인 이하의 위원으로 구성한다.

② 위원장은 교무학생처장이 되고, 위원회 위원으로  기획홍보처장, 취업지원처장, 사무국장, 연구실안전환경관리자를 당연직 위원으로 위촉한다.

③ 제2항의 당연직 위원 임기는 해당 보직의 재임 기간과 동일하다.

④ 전체 위원회 위원 중 연구 활동 종사자가  1/2 이상 되도록 위원회를 구성하여야 한다.

⑤ 위원회 회의는 위원장이 필요하다고 인정하거나 위원 과반수의 요구가 있는 때에 위원장이 소집한다.

⑥ 위원회 회의는 재적위원 과반수의 출석으로 개의하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

⑦ 위원장은 위원회에서 의결된 내용 등 회의 결과를 게시 또는 그 밖의 적절한 방법으로 연구 활동 종사자에게 신속하게 알려 주어야 한다.

⑧ 위원회의 운영에 관하여 그밖에 필요한 사항은 위원회의 의결을 거쳐 위원장이 정한다.

제7조(위원회 기능) 위원회의 기능은 다음 각 호와 같다.

1.연구실 안전관리 규정의 제정 및 변경에 관한 심의 및 조정

2.안전  교육, 점검, 정밀안전 진단 계획의 심의

3.안전관련 예산의 심의 및 조정

4.안전관련 사고예방 조치에 관한 승인 및 조정

5.안전관련 T/F 팀의 구성 및 운영에 대한 승인 및 조정

6.안전 조치 불이행 자의 징계에 관한  심의

7.그밖에 대학교 내 안전 환경증진에 관한 주요사항의 심의 및 조정

제8조(연구실 안전관리 총괄 책임자의 지정 및 직무) ① 교무학생처장은  연구실 안전관리 총괄 책임자(이하 “총괄 책임자”라 한다.)로 지정되며 대학교 내  연구실에 대한 안전 환경을 확보할 책임과 권한을 총장으로부터 위임 받은 것으로 한다.

② 연구실 안전관리 총괄 책임자의 직무는 다음 각 호와 같다.

1.대학교 내 설치되어 있는 과학기술분야 연구실 전체에 대한 안전관리 업무를 총괄 지휘ㆍ감독

2.연구실별 특성에 적합한 일상점검 체크리스트 및 세부 안전수칙의 승인

제9조(연구실 안전환경관리자의 지정 및 직무) ① 연구실안전환경관리자는 대학교 내 안전관리자 자격요건을 가진 자 또는 교육을 이수한자 중에서 임명과 동시에 연구실 안전환경관리자로 지정되며, 이는 14일 이내 미래창조과학부장관에게 보고하고 안전관리 부서장의 지휘․감독을 받아  안전 관리 실무를 담당한다.

② 연구실안전환경관리자의 직무는 다음 각 호와 같다.

1.연구실 안전관리 총괄책임자의 보좌

2. 연구실 전체에 대한 안전점검, 진단, 교육 등의 실무 전담

3.연구실 책임자에 대한  안전관련 기술적 조언이나 지원

4.연구실 안전관리담당자 및 연구 활동 종사자에 대한 교육 및 지도

5.연구실 순회 점점ㆍ지도 및 조치의 건의

6.그밖에 연구실 안전 환경 조성에 필요한 업무

제10조 (연구실 책임자의 지정 및 그 직무 등) ① 대학교 내 개별 연구실을 배정받아 사용하고 있는 교수는 당연직으로 당해 연구실의 책임자 및 방화관리자 “정”으로 지정되며, 안전 관리 부서의 지원을 받아 당해 연구실의 안전 유지 및 관리를 철저히 함으로써 당해 연구실의 안전 환경 확보에 대한 책임을 진다.

② 연구실 책임자의 안전관련 직무는 다음 각 호와 같다.

1.신규 연구과제 수행 시 연구의 목적 및 범위, 사용 장비, 사용 약품 등의 내용이 포함된(안전 확보 계획 수립 후 연구진행)

2.당해 연구실의 안전사고 예방 계획 수립 및 시행

3.당해 연구실의 특성에 적합한 세부 안전 수칙(사고 시 긴급 대처 및 행동 요령 포함) 및 일상 안전 점검 체크리스트 개발

4.연구 활동 개시 전 연구 활동 종사자에 대한 안전 지침 교육

5.당해 연구실을 사용하여 진행하는 실험 교과목의 수강생들에 대한 실험 개시 전  안전수칙 준수 지도 및  감독

6.당해 연구실의 위험 요인 발견 시 필요한 안전 조치 이행 및 그 사실을 관련부서(교무학생처)에 통보

7.당해 연구실의 안전사고 발생시 긴급 조치 이행 및 그 사실을 관련부서(교무학생처)에 통보

8.당해 연구실의 안전 환경 확보에 필요한 보호 시설 및 보호 장구 등에 대한 설치 및 구매 요구

9.대학교 차원의 연구실 안전 점검, 정밀안전 진단 및 교육 등에 대한 우선적 협조

10.기타 당해 연구실의 안전 유지 및 관리에 필요한 제반 업무 총괄

제11조 (연구실 안전 관리 담당자 지정 및 직무) ① 당해 연구실 책임자에 의하여 지정 되며 당해 연구실의 방화관리자 “부”로 동시에 지정 되어 연구실의 안전관리에 대한 제반 업무를 수행한다.

② 연구실 안전관리 담당자(이하 “안전관리담당자”라 한다.)의 직무는 다음 각 호와 같다.

1.당해 연구실의 일상 안전 점검의 실시 및 기록의 보관

2.점검 결과 사고 및 위험 요인 발견 시 이에 따른 필요 긴급 조치 실행(당해 연구실 책임   자에게 즉시 보고 및 연구실 책임자의 안전 조치에 관한 지시 수행 등 )

3.당해 연구실내 안전관리 대상(위험기계, 시설, 화학 약품[MSDS포함] 등) 목록의 작성 및 관리

4.당해 연구실의  연구 활동 종사자에  대한 안전 수칙 준수 지도 및 감독

5.당해 연구실의 보호 장구ㆍ시설 등의 목록 작성 및 관리

6.당해 연구실의 실험폐기물 분별 수집 및 폐기 의뢰

7.기타 당해 연구실의 안전 유지 및 관리에 필요한 제반 업무

제12조 (연구 활동 종사자의 안전관련 직무 등) ① 연구 활동 종사자는 당해 연구실을 사용하여 연구개발에 참여함과 동시에 안전하고 쾌적한 연구실 환경을 확보하는 주체로서 안전 관리 활동에 적극 참여할 의무를 지닌다.

② 연구 활동 종사자의 안전관련 직무는 다음 각 호와 같다.

1.본 규정 및 안전 교육 내용의  철저한 준수

2.당해 연구실의 정리정돈 및 청소

3.연구실내 위험 요인 발견 시 연구 중단 등의 긴급 조치 후 즉시 보고

4.연구실내 사고 발생 시 긴급 대처 및  즉시 보고

제13조 (연구실 안전관련 T/F팀의 구성과 운영) ① 대학교 내 안전 관련 전문성을 지닌 인적 자원의 효율적인 활용을 통한 연구실 안전 환경 증진을 위하여  연구실 사고 발생 시 사고 경위 및 사고 원인을 조사하고 후속 대책을 수립하기 위한 사고 조사 T/F 팀을 구성하고 운영한다.

② 제1항에 의한 사고 조사 T/F 팀의 구성은 안전관리부서팀장, 행정지원팀장, 시설관리팀장 및 해당 학과장(조교 포함)으로 구성(7인 이상)하고,  사고 발생 연구실의 책임자 및 안전관리 담당자를 반드시 포함시키고, 필요시 외부 전문가와 기관을 참여시킬 수 있다.

제3장 안전관리

제14조 (안전 교육ㆍ훈련 실시 등) ① 대학교 내 연구 활동 종사자를 대상으로 정기 안전 교육ㆍ훈련을 실시하며 , 세부적인 교육 대상, 시간, 교육 기준은 [별표 2]과 같다.

② 연구 활동 종사자는 안전교육ㆍ훈련을 반드시 이수하여야 하며 안전교육ㆍ훈련 이수 하여야 한다.

제15조 (안전점검 및 진단 등) ① 안전관리 부서는 연구실에 잠재되어 있는 위험 요인을 검출함과 동시에 적절한 안전조치를 취하기 위하여  다음 각 호를  포함한 안전 점검  및 정밀 안전진단 실시 계획을 수립하고 연구실 안전 관리 위원회의 승인을 득하여야 한다.

1.대상 연구실 배치도

2.안전점검 체크리스트

3.정밀안전진단 항목의 설정

4.안전점검  및 정밀안전 진단 장비와 보호 장구의 선정

5.분야별검자

② 대학교 내 연구실을 대상으로 정기 점검, 특별안전점검, 정밀 안전진단을 실시하며, 세부적인 점검 및 진단의 방법, 내용, 시기 및 안전 점검자의 자격에 대한 기준은  [별표 3,4,5]와 같다.  단, 연구실 일상점검은 당해 연구실 소속의 연구 활동 종사자 중 연구실 안전 관리 담당자로 지정된 자가 실시하도록 한다.

제16조 (연구실 별 일상 점검  및 안전 수칙 등) ① 연구실 책임자는 당해 연구실의 일상 점검을 위하여 본 규정에 포함된 안전 점검  및 정밀 안전진단 등의  내용에 위배되지 않는 범위에서 [별표 5,6]을 참조하여 당해 연구실의 특성 맞는 일상 점검  안전 수칙을  개발하여 당해 연구실의 안전관리 담당자로 하여금 일상 점검을 실시하도록 하고 연구 활동 종사자로 하여금 안전 수칙을 준수하도록 하여야 한다.

② 당해 연구실의 책임자는  안전수칙의 내용 변경 필요성이 있을시 이를 연구실 안전관리 부서에 통보한 후 승인을 득하여야 한다.

③ 연구실 안전 관리부서는 연구실 별 안전수칙에 대하여 일정한 크기의 액자 또는 이와 동등한 방법에 의하여 해당 연구실 내에 연구 활동 종사자들이 보기 쉬운 위치에 부착하도록 한다.

제17조 (연구실 안전표식의 설치 또는 부착 등) ① 연구실 책임자는 연구실 내 위험요인이 존재하거나 사고 발생 가능성이 있는 지역, 시설 및 물질 등에 대하여 사고 방지 차원에서 금지, 주의, 경고, 비상시 조치 지시나 안내사항 등을 안전 색, 그림, 기호, 글자 등을 포함한 안전  표식 및 표지를 연구 활동 종사자가 쉽게 식별할 수 있는 장소ㆍ시설 또는 물체에 설치하거나 부착하고 유지관리하여야 한다.

② 안전 표식 및  표지 설치와 관련된 기준은 [별표7]을 준용하는 것을 원칙으로 하되 그  밖의 표식 및 표지의 설치와 관련 하여는 당해 연구실 책임자의 임의 결정 하에 제 1항의 목적을 충족 하는 범위 내에서 하도록 한다.

제18조 (사고발생시 긴급 대처 및 행동 요령 등) ① 연구 활동 종사자는 연구실 내 사고 발생 가능성에 대비하여  평상 시 물적, 인적 피해를 최소화하기 위한 긴급대처 및 행동요령을 숙지하고  사고 발생 시  요령에 따라 침착하게 대처하여야 한다.

② 당해 연구실 책임자는 사고발생 시 [별표8]과 같이 긴급대처 및 행동요령을 작성하여 안전 수칙 내용에 반드시 포함하여 한다.

③ 사고발생 등에 따른 비상연락 및 응급처리 체계는 [별표9]와 같다.

④ 연구실책임자는 안전사고 발생시 [별표10]연구실 안전사고 처리 흐름도에 따라 사고경위서[서식7]을 연구실안전관리부서에 제출하여야 한다.

제19조 (사고 조사 및 후속 대책 수립 등) ① 사고 발생 시 안전관리부서 주관 하에 사고 조사 T/F팀을 구성하여 사고경위 및 사고원인 등을 조사하여  그 재발을 방지하고 피해 확산 등 재해방지 대책을 수립하여 총장에게 보고 하여야 한다.

② 사고가 발생한 연구실의 책임자는 사고원인 조사가 끝날 때까지 변경 및 훼손 없이 사고 상태를 보존하여야 한다.

③ 중대사고가 발생하였거나 원인규명이 어렵다고 판단될 경우에는 외부전문기관에 의뢰할 수 있다.

④ 중대 연구실사고가 발생한 경우에는 지체없이 사고발생 개요 및 피해상황, 사고조치 및 전망, 그 밖의 중요한 사항을 미래창조과학부장관에게 보고하여야 한다.

⑤ 연구활동종사자가 생명 및 신체상의 손해를 입은 연구실사고가 발생한 경우, 그 날부터 1개월 이내에 연구실사고조사표[서식8]을 작성하여 미래창조과학부장관에게 제출하여야한다.

제4장 보험 가입 및 건강검진

제20조 (연구 활동 종사자에 대한 보험 가입 등) ① 총장은 연구실 내 안전사고 발생에 따른 연구 활동 종사자의 부상ㆍ질병ㆍ신체장애ㆍ사망 등에 대비하기 위하여 모든 연구 활동 종사자를 피 보험자 및 수익자로 하는 보험에 가입하고 그 사실을 미래창조과학부장관에게 보고하여야 한다.

② 제 1항의 업무는 연구실 안전관리 부서에서 일괄 담당하도록 하되 보험의 보장 내용은 사망의 경우 1인당 1억 원 이상, 부상의 경우 1인당 상해등급별로 미래창조과학부장관이 고시하는 금액 이상, 부상 후 후유장애의 경우는 후유장애등급별로 미래창조과학부장관이 고시하는 금액 이상이 되도록 한다.

③ 보험 가입 제외 대상은 다음 각 호와 같다.

1.산업재해보상보험법에 따라 상기 보상금액 이상의 보상이 행하여지는 연구 활동 종사자

2.공무원 연금법, 사립학교교원 연금법 또는 군인연금법에 따라 상기 보상금액 이상의 보상이 행하여지는 연구 활동 종사자

제21조 (연구 활동 종사자에 대한 건강 검진) ① 안전관리 담당부서는 대학교 내 연구실 중 인체에 치명적인 위험물질 및 바이러스 등의 노출 위험이 있는 연구실이 있을 경우 이에 대하여 특별 관리를 하여야 하며, 당해 연구실의 연구 활동 종사자에 대하여는 일반건강검진과 특수건강검진을 외부기관에 의뢰하여야 한다.

② 제 1항에 따른 일반건강검진은 국민건강보험법에 따른 건강검진기관 또는 산업안전보건법에 따른 특수건강검진기관에서 1년에 1회 이상 다음 각 호를 포함하여 실시하여야 한다.

1.문진과 진찰

2.혈압, 혈액 및 요 검사

3.신장, 체중, 시력 및 청력 측정

4. 흉부방사선 촬영

③ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 건강 진단을 실시한 경우에는 그 건강 진단을 받은 연구 활동 종사자에 대하여 제 2항에 따른 일반건강검진을 실시한 것으로 본다.

1.「국민건강보험법」에 따른 건강검진

2.「학교보건법」에 따른 건강검사

3.「산업안전보건법 시행규칙」제100조 제1항에서 정한 일반건강진단의 검사항목을 모두 포함하여 실시한 건강진단

④ 제 1항에 따른 특수건강검진은 ⌜산업안전보건법⌟ 에 따른 특수건강진단기관에서 같은 법 시행규칙 별표12의3 특수건강진단의 시기 및 주기에 따라 같은 법 시행규칙 별표13의 제1차 검사항목을 포함하여 실시하여야 한다.

⑤ 특수건강검진 결과 평가가 곤란하거나 질병이 의심되는 사람에 대해서는 ⌜산업안전보건법 시행규칙⌟ 별표13의 제2차 검사항목 중 건강검진 담당의사가 필요하다고 인정하는 항목을 추가하여 실시할 수 있다.

제5장 연구실의 안전 및 유지 관리비

제22조 (연구실 안전 관리비의 책정 등) ① 안전관리부서는 매년 연구실 안전 및 유지관리와 관련된 예산을 수립하여 안전관리 위원회의 심의 및 조정을 거쳐 확정하여야 하고 이를 미래창조과학부장관에게 보고하여야 한다.

② 제 1항과 관련된 연구실 안전관리비의 세부 항목은 다음 각 호와 같고 각 호의 세부사항에 대하여는 “연구실 안전 및 유지관리비의 사용내역서 작성에 관한 세부기준”[미래창조과학부 고시 제2012-20호]에 준한다.

1.보험료

2.안전관련 자료의 확보․전파비용 및 교육․훈련비 등 안전문화 확산 비용

3.건강검진 비용

4.설비의 설치ㆍ유지 및 보수

5.보호 장비 구입

6.안전점검 및 정밀안전진단 비용

7.지적사항 환경개선비

8. 강사료 및 전문가 활용비

9. 수수료

10. 여비 및 회의비

11. 설비 안전검사비

12. 사고조사  비용 및 출장비)

13. 그 밖에 연구실 안전환경 조성을 위한 전담부서의 운영 경비를 포함한 기타 소요 경비

③ 연구실 안전관리부서는 제 1항에 의하여 확보된 예산을 제 2항의 비용으로 사용하여야 하며 이에 대한 사용 내역서를 작성하고 5년간 보관하여야 한다.

제23조 (연구과제 수행 시 안전 관련 예산 반영 등) ① 대학교 내  연구과제 수행을 위한 연구비 책정 시 당해 연구과제의 책임자는 참여 연구원 총 인건비(내부 및 외부 인건비의 합)의 2퍼센트 이상을 연구실 안전 관리비로 반드시 책정하여야 하며, 이를 연구실 안전관리를 위한 별도의 계좌에 입금 처리하여야 한다.

② 제1항에 따라 반영된 연구실 안전 관리비는 규정 제22조 2항 각 호의 용도로 사용하여야 한다.

제6장 특별 안전 조치

제24조(필수 안전 수칙) ① 대학교 내 물적ㆍ인적자원의 총체적 안전을 확보하기 위한 가장 기본적인 안전 수칙으로 다음 각 호의 사항에 대하여 대학 내 모든 구성원은 반드시 준수할 의무를 지닌다.

1.대학교 내 모든 건물 내부에서의 흡연 금지

2.대학교 내 모든 건물에서 난방을 위한 석유난로, 전열기기 및 가스기구 등의 사용 금지      단, 대학교 차원에서 설치한 난방기구는 제외한다.

3.대학교 내 모든 연구실(실습실 포함)에서의 취침 및 취사 행위 금지

② 1항 2호에 해당하는 난방 기구를 사용하여야 하는 특별한 사유가 존재하는 경우 “난방기구 사용 신청서[서식1]”을 이용하여  안전 관리부서의 승인을 득하고 적절한 안전 조치를 취한 후 사용하여야 한다.  단, 사유가 해소된 경우 즉시 철거하여야 한다.

제25조( 연구실의 야간 사용 등) ① 연구실 책임자는 당해 연구실을 오후 10시 이후에도 사용하여야 할  경우 “연구실 야간 사용 신고서[서식2]”를 작성하여 해당일 오후 5시전 까지 안전관리 부서에 제출하여 신고하여야 한다.

② 제 1항의 신고가 있을 경우 연구실안전환경관리자는 연구실 야간 사용 연구 활동 종사자에 대하여 특별 안전 지도를 실시하여야 한다.

③ 야간 연구실 사용자는 연구실안전환경관리자의 지시사항을 충실히 이행하여야 한다.

제26조(사용, 취급,  제조 등의 금지 유해 물질의 구입 및 사용 신고 등) ① 연구실 책임자는 시험ㆍ연구ㆍ검사를 위하여 다음 각 호에 해당하는 물질을 구입(반입 포함)하여 사용하여야 할 경우 연구실 안전 관리 부서에 [서식3]을 이용하여 그 사실을 신고하고 적절한 안전 조치를 취한 후  사용하여야 한다.

1.산업안전보건법 제37조에 의한 제조 등의 금지 물질[별표11]

2.산업안전보건법 제 38조에 의한 제조 등의 허가 물질[별표12]

3.유해화학물질 관리법 제32조에 의한 취급제한ㆍ금지물질[별표13]

4.고압가스 안전관리법 제20조에 의한 특정고압가스[별표14]

5.위험물안전관리법 제2조에서 정의하는 위험물중 자연발화성 물질, 금수성 물질, 특수인화물 및 자기 반응성 물질[별표15]

6.액화석유가스의 안전관리 및 사업법 제2조에서 정의하는 액화석유가스[별표16]

7.그 밖에 사고발생 우려가 높거나 연구 활동 종사자의 건강에 중대한 위험을 초래할 수 있는 물질

제27조(유해 위험요소가 상시 존재하는 실험 등의 사전 허가 등) ① 연구실 책임자는 다음 각 호와 관련된 실험 등을 실시하는 경우 반드시 연구실 안전관리부서에 [서식4]를 이용하여 신고를 한 후 사전 승인을 득하고 연구실안전환경관리자의 입회하에 실험을 진행하여야 한다.

1.화재 및 폭발실험

2.독성가스의 누출 위험이 있는 실험

3.균체의 오염가능성이 있는 실험

4.고속회전을 하는 기계․기구를 사용하여 실시하는 실험

5.그 밖에 사고발생 위험 요소가 항상 존재하고 연구 활동 종사자의 건강에 중대한  위험을 초래할 수 있는 요소가 항상 존재하는 상태에서 실시되는 실험 등

제28조(유해위험 기계ㆍ기구ㆍ설비의 반입, 구입 등) ① 연구실 책임자는 실험 및 연구 등을 위하여 다음 각 호에 해당하는 기계, 기구 및 설비 등을 구입(제작 포함)하거나 반입하여 사용하고자 하는 경우 연구실 안전관리 부서에 [서식5]를 이용하여 신고를 한 후 사전 승인을 득하여야 한다.

1.위험물 안전관리법에 의한 위험물 저장 및 사용 설비[저장 용기 및 배관 포함]

2.액화 석유가스 및 고압가스 사용 설비[용기 및 배관 포함]

3.독성가스 사용 설비[용기 및 배관 포함]

4.그 밖에 유해 위험 요소가 항상 존재하여 구입, 설치 및 사용에 신중을 기하여야 하는     기계ㆍ기구ㆍ설비 등

제29조(연구실내 발생되는 폐기물의 처리 등) ① 연구실 책임자는 연구실에서 발생되는 폐기물 중 폐기물 관리법령에 저촉되는 물질들을 처리함에 있어 법령에 의거 적절한 절차에 의하여 폐기 처리하여야 한다.

② 제1항과 관련된 업무는 시설관리팀의 협조를 받아 안전관리부서에서 주관한다.

제30조(연구 활동시간 제한 등) ① 연구실 책임자는 다음 각 호의 실험을 수행할 경우 안전 조치 외에 실험 과 휴식의 적절한 배분 등 연구 활동 종사자의 건강 보호를 위하여 적절한 조치를 하여야 한다.

1.다량의 고온 물체를 취급하여 진행되는 실험

2.다량의 저온 물체를 취급하여 진행되는 실험

3.라듐방사선, 엑스선, 기타 유해 방사선을 취급하여 진행되는 실험

4.강렬한 소음 또는 진동을 동반하여 진행되는 실험

5.중금속 또는 유기용제 등의 분진ㆍ증기ㆍ가스 등의 발산이 동반되는 실험

6.무기물 등의 현저한 분진 비산이 동반되는 실험

7.그 밖에 연구 활동 종사자의 건강에 유해한 환경에서 실시되는 실험 등

제31조(질병자의 연구 활동 제한 등) ① 연구실 책임자는 연구 활동 종사자에 대한 건강 진단 결과 건강에 이상이 있다고 의사가 인정한 자에 대하여는 해당 연구 활동 종사자의 건강을 악화 시킬 우려가 있는 연구 활동은 금지시켜야 한다.

제7장 보 칙

제32조(신고) ① 연구실에서 본 규정을 위반한 사실이 있을 경우 연구 활동 종사자는 그 사실을 지체 없이 안전관리 부서에 신고하여야 하고 이 경우, 안전관리 부서에서는 신고자에 대한 불리한 처우 및 불이익이 발생하지 않도록 필요한 조치를 취하여야 한다.

② 연구실 책임자는 제1항의 신고를 이유로 당해 연구 활동 종사자에 대하여 불리한 처우를 하여서는 아니 된다.

제33조(비밀유지) ① 연구실 안전 지도, 점검 또는 진단 등의 안전 관련 업무를 수행하는 자(외부 전문가 포함)는 [서식6]을 이용하여  비밀 유지를 위한 서약을 하여야 하며 어떠한 경우에도 업무상 취득한 비밀을 제3자에게 제공 또는 도용하거나 목적 외의 용도로 사용하여서는 아니 된다.

제8장 상벌 규정

제34조(인센티브 지급 등) ① 연구실 안전 환경 확보에 기여한 공로가 인정되는 연구 활동 종사자(연구실 책임자포함) 또는 연구실에 대하여 안전관리 위원회의 승인을 거쳐 별도의 인센티브를 지급할 수 있으며, 특히 그 대상이 교직원인 경우 업적 평가에 반영할 수 있다.

② 제1항의 세부 사항은 안전관리 위원회에서 별도로 정한다.

제35조(비밀 유지 위반) ① 안전관련 직무상 알게 된 비밀을 제3자에게 제공 또는 도용하거나 목적 외의 용도로 사용한 대학교 소속 교직원에 대하여는 안전관리 위원회의 승인을 거쳐 대학교 내 해당 징계위원회에 고발 조치를 취한다.

② 안전관련 직무상 알게 된 비밀을 제3자에게 제공 또는 도용하거나 목적외의 용도로 사용한 대학 외부의 자에 대하여는 안전관리 위원회의 승인을 거쳐 민ㆍ형사상의  고발 조치를 취한다.

제36조(안전 조치 불이행 자에 대한 징계 등) ① 안전 조치 불이행 연구 활동 종사자에 대하여 안전관리 총괄책임자는 안전관리위원회의 승인을 거쳐 징계 조치를 취할 수 있다.

② 제1항의 징계 대상  자의 범위 및 징계 수위는  안전관리 위원회에서 별도로 정한다.

제37조(안전조치 미 이행 연구실에 대한 사용 중지ㆍ 폐쇄 등) ① 다음 각 호에 해당하는 연구실에 대하여 안전관리 총괄 책임자는 안전관리위원회의 승인을 거쳐 해당 연구실의 사용 중지, 장소 이동 및 폐쇄 등의 조치를 취할 수 있다.  단, 그 사안이 중대한 경우 선 조치 후 사후 승인을 득할 수 있다.

1.안전 점검 또는 정밀안전 진단 결과  미래창조과학부 고시에서 정한 연구실 등급[별표17]중  4등급 이하에 해당하는 연구실

2.본 규정을 위반한 연구실에 대한 안전관리 총괄 책임자의 시정 조치 요구에 불응한 연 구실

3.안전관리 총괄책임자 또는 연구실 안전환경관리자의 연구실 순회 점검 결과 연구실 내  유해 위험 정도가 심각하여 즉시 안전 조치를 취해야 할 필요성이 있는 연구실

4.안전사고 발생 연구실

5.그 밖에 사고 발생가능성이 매우 높아 긴급한 안전 조치를 취해야 할 필요성이 있는 연구실

② 제1항과 관련한 세부 사항은 안전관리 위원회에서 별도로 정한다.

부칙

이 규정은   공포한 날부터 시행한다.

부칙 (규정 제304호)

이 규정은 공포한 날부터 시행한다.

부칙 (규정 제355호, 2014.12.31.)

이 규정은 2015.1.1.부터 시행한다.

부칙 <2019.1.1.>(충남도립대학교 학칙)

제1조(시행일) 이 규정은 2019년 1월 1일부터 시행한다.

제2조 생략

제3조(다른 규정의 개정)①부터까지 생략

충남도립대학교 연구실 안전관리 규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제6조2항 중 "기획교무처장"을 "교무학생처장"으로, "학생지원처장, 사무국장"을 "기획홍보처장, 취업지원처장, 사무국장"으로 하고, 제8조1항 중 "기획교무처장"을 "교무학생처장"으로 하고, 제10조2항6호, 같은 조 같은 항 제7호 중 "기획교무처"를 "교무학생처"로 각각 개정하고, [별표1], [별표9], [별표10], [서식1], [서식2], [서식3], [서식4], [서식5] 중 "기획교무처"를 "교무학생처"로 "기획교무처장"을 "교무학생처장"으로 각각 개정한다.

부터까지 생략

[별표 1]  연구실 안전관리 조직체계

[별표 2]  안전 교육ㆍ훈련 지침

[별표 3]  안전점검 지침

[별표 4]  정밀 안전진단 지침

[별표 5]  안전 점검 및 정밀안전 진단 세부 내용

[별표 6]  일상안전점검 체크리스트 예시

[별표 7]  안전 보건 표지의 종류와 형태

[별표 8]  긴급대처 및 행동요령

[별표 9] 사고발생시 비상연락 및 응급처리 체계

[별표 10] 연구실 안전사고 처리흐름도

[별표 11] 제조 등의 금지 물질

[별표 12] 제조 등의 허가 물질

[별표 13] 취급 제한ㆍ금지물질

[별표 14] 특정고압가스

[별표 15] 규정 제 26조 관련 위험물

[별표 16] 액화석유가스

[별표 17] 미래창조과학부 고시 연구실 안전 등급표

[서식1] 난방기구 사용 신청서

[서식2] 연구실 야간 사용 신고서

[서식3] 사용, 취급, 제조 등의 금지 유해 물질구입(반입) 및 사용신고서

[서식4] 유해․ 위험 실험 실시 허가 요청서

[서식5] 유해․ 위험 기계ㆍ기구ㆍ설비 구입(반입, 자체제작) 신고서

[서식6] 비밀 유지 서약서

[서식7] 사고경위서

[서식8] 연구실 사고조사표

[별표 1]  연구실 안전관리 조직체계

				총 장
				연구 주체의 장			연구실안전관리위원회
							위원장 : 교무학생처장 위 원 : 15명 이내
				연구실 안전관리부서장
				안전관리 총괄책임자
연구실 안전관리부서							Task Force Team
(연구실 안전전담부서)							사고처리 T/F Team
연구실 안전환경관리자
연구실 안전환경담당자
공학계열 연구실				자연계열 연구실			인문사회계열 연구실
연구실 책임자 (학과별)				연구실 책임자 (학과별)			연구실 책임자 (학과별)
연구실 안전관리 담당자 (학과별 조교)				연구실 안전관리 담당자 (학과별 조교)			연구실 안전관리 담당자 (학과별 조교)
연구활동 종사자				연구활동 종사자			연구활동 종사자

[별표 2] 안전 교육ㆍ훈련 지침

종 류 내 용		정기교육․훈련		신규채용 등에 따른 교육․훈련	연구내용 변경에 따른 교육․훈련
교육․훈련 대상		일반 및 상시 연구 활동 종사자		○ 신규채용 연구활동종사자 (계약직 포함) ○ 신규로 연구활동에 참여하는 연구활동종사자(대학생 등)	일반 및 상시 연구 활동 종사자
교육․훈련 내용		ㆍ연구실 안전 환경 조성 법령에 관한 사항 ㆍ연구실내 유해․위험요인 및 물질안전자료에 관한 사항 ㆍ안전한 연구개발 활동에 관한 사항 ㆍ보호 장비 및 안전장치 취급과 사용에 관한 사항 ㆍ연구실 사고사례 및 사고예방 대책에 관한 사항 ㆍ안전표지에 관한 사항 ㆍ그 밖에 연구실 안전관리에 관한 사항
교육․훈련 방법		○교재/시청각 자료/실험기자재 등을 활용한 집합교육․훈련 ○관련 법률의 교육이수 요건을 충족하는 외부기관의 안전교육
교육․훈련 시간	이수 기준	반기별 6시간 이상		○신규채용된 연구활동종사자 (계약직 포함): 8시간 이상 ○ 신규로 연구활동에 참여하는 연구활동종사자 (대학생 등) : 2시간 이상	2시간 이상/회
교육․훈련 자격자	자격 요건 / 충족 요건	1.시행령 제7조 제2항의 자격에 해당하는 자 ㆍ연구실 안전환경관리자 (법 제6조의 2 자격조건 충족) ㆍ산업안전․건설안전기사 ㆍ산업위생․소방 설비․가스․인간공학기사 ㆍ전기안전관리자․방화관리자 ㆍ안전관련 기술사(기계․화공․전기․건설․산업위생관리․소방․가스․인간공학) 2.대학의 조교수 이상의 직에서 안전 분야에 관한 교수 경력이 있는 자
	해당자	ㆍ연구실안전관리총괄책임자 ㆍ연구실 안전환경관리자 ㆍ안전관련 분야 교수 ㆍ대학 내 교직원 중 자격증 소지자	ㆍ연구실안전관리총괄책임자 ㆍ연구실 안전환경관리자			ㆍ연구실안전관리총괄책임자 ㆍ연구실 안전환경관리자 ㆍ안전관련 분야 교수
결과의 기록/보관		교육․훈련 후 아래내용이 포함된 결과보고서 작성 보관토록 한다. ㆍ교육․훈련 일시 / 강사 / 참가자 ㆍ교육․훈련 내용 (필요시 근거사진 첨부)
비 고		연구실책임자 또는 연구실안전관리담당자는 일 1회 이상 연구 활동 시작 전에 수시안전 교육을 실시하고 그 결과를 실험일지 등에 기록 한다

[별표 3] 안전점검 지침

종 류 내 용		일상점검	정기점검	특별안전점검
점검대상		대학교 내 연구 활동을 위하여 설치된 연구실(실험․실습실)	ㆍ대학교 내 연구 활동을 위하여 설치된 연구실(실험․실습실)	ㆍ일상․정기점검 결과 안전에 취약한 연구실 ㆍ폭발․화재사고 등 연구 활동 종사자의 안전에 치명적인 위험을 야기할 가능성이 있 다고 판단되는 연구실 (연구주체의 장이 필요하다고 인정하는 연구실)
점검 내용		연구개발 활동에 사용되는 기계․기구․전기․가스․약품․병원체 등의 이상유무 및 보호 장비의 관리실태 점검	당해 연구실 내의 모든 인적․물적인 면에서의 물리화학적 ․기능적 결함 여부 점검	폭발사고․화재사고 등 연구 활동 종사자의 안전에 치명적인 위험을 야기할 가능성이 있는 인적․물적 연구 자원의 세부적인 특별 점검
점검방법		외부육안검사 및 점검장비를 사용한 점검
점검시기		1회/일	1회 이상/년	연구주체의 장이 필요하다고 인정하는 경우
점검주체	자격 요건	연구 활동 종사자	시행령 제7조 제2항의 자격에 해당하는 자 - 연구실 안전환경관리자 (법 제6조의 2에 정한 자격조건) - 국가자격법령에 따른 안전관련 기사자격 소지자 (산업안전․건설안전․산업위생․소방설비․가스․인간공학기사) -「전기사업법」제 73조에 따른 전기안전관리자 -「소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률」제 20조에 따른 방화관리자 - 국가기술자격 법령에 따른 안전관련 기술사 (기계․화공․전기․건설․산업위생관리․소방․가스․인간공학)
	해당자	연구실 안전관리 담당자	-연구실안전관리총괄책임자 -연구실 안전환경관리자 -해당 자격증 소지자	-연구실안전관리 총괄책임자 -연구실 안전환경관리자 -해당 자격증 소지자
결과의 기록/보관		일상안전 점검을 위하여 연구실 특성에 적합한 안전수칙 및 체크리스트를 개발하여 적용하며 그 결과를 기록하고 지적 사항에 대한 조치 결과를 익일 안전 점검 시 반드시 확인하여 기록하여야 한다.	정기 점검 후 아래 내용이 포함된 결과 보고서 작성 보관토록 한다. -점검일시․점검 자․점검개요 -점검범위 및 대상 -점검장비 및 방법 -점검결과 평가 (필요시 근거 사진 첨부) -안전조치 사항 -결론 및 건의사항	특별 점검 후 아래내용이 포함된 점검 결과 보고서를 작성 보관토록 한다. -점검일시․점검 자․점검개요 -점검범위 및 대상 -점검장비 및 방법 -점검결과 평가 (필요시 근거 사진 첨부) -안전조치 사항 -결론 및 건의사항
비 고		점검결과 사고 및 위험가능성이 있는 사항 별견 시 연구 활동 중단 등의 긴급 조치 후 즉시 당해 연구실 책임자에게 보고하여야 한다.	위험요인 발견 시 즉각 제거하기 위한 안전 조치를 취할 수 수 있도록 당해 연구실 책임자에게 문서로 통보하고 개선 결과를 연구실 책임자 입회하에 재검사하여 확인 한다.	특별 점검 결과 및 이에 따른 안전 조치 이행 여부를 연구주체의 장에게 보고

[별표 4] 정밀 안전진단 지침

종 류 내 용		정밀안전진단
진단대상		-일상․정기점검 결과 연구주체의 장이 재해예방과 안전성 확보를 위해 필요하 다고 인정되는 연구실 -대통령령이 정하는 연구실로써 유해․위험물질 및 시설․장비를 취급하는 연구실 (시행령 제9조 제1항의 각 호의 어느 하나에 해당하는 연구실) ㆍ "유해화학물질 관리법“ 제2조 제7호에 따른 유해화학물질을 취급하는 연구실 ㆍ "산업안전보건법“ 제39조에 따른 유해인자를 취급하는 연구실 ㆍ "미래창조과학부령“이 정하는 독성가스를 취급하는 연구실
진단내용		연구실내외의 안전과 관련된 인적․물적 상태
진단방법		외부육안검사 및 점검 장비를 사용한 세부 점검
진단 시기		-연구주체의 장이 필요하다고 인정하는 경우 -대통령령이 정하는 연구실로써 유해․위험물질 및 시설․장비를 취급하는 연구실 (1회이상/2년)
진단주체	자 격 요 건	시행령 제10조 제2항의 자격에 해당하는 자 -국가자격법령에 의한 안전분야 기술사 자격 취득자 (기계안전․화공안전․전기안전․건설안전․산업위생관리․소방․가스․인간공학 기술사) -시행령 제7조 제2항의 어느 하나에 해당하는 자로서 안전업무경력 3년 이상인자 ㆍ국가자격법령에 의한 안전분야 기사자격 취득자 (산업안전․건설안전․산업위생․소방설비․가스․인간공학기사) ㆍ「전기사업법」제 73조에 따른 전기안전관리자 ․ 「소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률」제 20조에 따른 방화관리자
	해당자	-연구실안전관리 총괄책임자 -연구실 안전환경관리자 -해당 자격증 소지자
결과의 기록 보관		정밀안전진단 실시 후 아래내용이 포함된 진단 결과보고서를 작성 보관토록 한다. -진단일시․진단 개요 -진단범위 및 대상 -진단장비 및 방법 -진단결과 평가 (필요시 근거사진 첨부) -안전조치 사항 -결론 및 건의사항
비 고		-연구실 책임자는 해당 연구실 내 기술적인 사항을 잘 알고 있는 관련자(연구실 안전관리담당자 등)를 입회시켜 정밀안전 진단업무에 협조한다. -진단에 참여하는 자는 반드시 연구실 안전관리 규정을 준수하고 보호구를 착용 한다.

[별표5] 안전 점검 및 정밀안전 진단 세부 내용

가) 정기 및 특별 안전점검 세부 내용

- 안전관리계획 및 실시평가서, 체크리스트, 물질안전보건자료(MSDS) 등 자료의 검토

- 전체 외관조사(육안검사 및 기기검사)

- 화공약품 및 가스통 체결 배관 등 누설, 시설 균열, 부식, 누수, 박리상태 조사, 기계기구     안전장치 작동상태 검사

- 정리정돈 및 통로 확보상태, 적재 물 적치상태 점검

- 연구 활동 종사자 자세 불안전 행동 등 휴먼에러요인 점검

- 강재균열 및 도장, 부식상태 확인

- 전기과부하, 접지, 정전기 제거상태, 전기배관 정리 상태, 전기스위치, 분전함 용량 등        전기안전사항 점검

- 국소배기 환기상태, 닥트시설, 챔버 작동상태, 폐액관리상태 점검

- 약품혼재·저장·배치상태, 라벨, 페기약품 수집·보관·관리상태, 냉장고내 음식물반입보관,       보호구착용 관리상태 점검

- 비상구 관리상태, 출입문표시 부착상태, 폐기물 분리수거 보관상태, 운반기자재상태 점검

- 바이러스, 세균 및 혈액 등의 안전 및 관리상태 점검

- 병원체 등 취급 시험연구시설의 안전운영상태 점검

- 점검 결과의 분석·검토 및 평가

나) 정밀안전진단 세부 내용

1)다음 각 호 중 필요한 자료의 수집 및 분석

· 연구실 준공도면, 안전 매뉴얼

· 기계시설 안전장치 명세서, 소화시설

· 시공·보수도면, 제작 및 작업도면

· 안전교육현황

· 사고발생 보고 및 통계

· 안전점검, 정밀안전진단결과

· 연구실 시설물 레이아웃배치도, 전기·배관설비계통도

· 안전관리계획 및 실시평가서, 체크리스트, 물질안전보건자료(MSDS) 등

2) 정기점검, 특별안전점검 실시내용에 따른 진단

3) 진단 결과의 분석·검토 및 평가

[별표 6] 일상안전점검 체크리스트

연구실 일상안전점검표

가. 점검일:  20   년     월     일

연 구 실 명		연구실 책임자	(서명)
연구실 동․호수
		안전관리담당자	(서명)
연구실 연락처

나. 점검 내용 및 결과

점 검 내 용	점 검 결 과	개선 조치
자료비치상태	▶안전수칙의 게시 상태 □적절 □부적절 ▶자료의 비치 상태 □연구실 현황표 □기자재 관리대장 □화학물질관리대장 □물질안전보건자료 ▶기타 사항
연구실 환경	▶연구실 내부 환경의 적정성 □조명 불량 □소음 □진동 □고온 □다습 □분진 □기타( ) ▶안전표식의 설치 및 부착 상태 □양호 □불량 ▶연구실 잠금 장치 상태 ▶정리정돈 및 청소 상태 □정상 □불량 □양호 □불량 ▶연구실 바닥 및 통로 상태 ▶비상시 이동통로 확보 상태 □양호 □불량 □양호 □불량 ▶선반, 캐비넷, 물품 등의 고정 및 보관상태 □양호 □불량 (해당연구실에 한함) ▶작업 공간의 확보 상태(해당연구실에 한함) □양호 □미흡 ▶기타 사항
연구 활동종사자	▶휴먼 에러 요인 □안전 의식 미흡 □연구내용 미숙지 □안전 및 보호 장비 사용 미흡 ▶복장 상태 □실험복 미착용 □보호구 미착용 □부적적한 신발 사용 □기타 (장신구 착용/긴머리 상태등) ▶기타 사항

점 검 내 용	점 검 결 과	개선 조치
시약 보관 (해당연구실에 한함)	▶시약 용기의 라벨 부착 상태 ▶휘발성 액체의 점화원 격리 □적절 □부적절 □양호 □불량 ▶유통기한 준수 ▶최소량 보관 □양호 □불량 □적합 □부적합 ▶성상별 위험성별 분류 및 격리 보관 □적합 □부적합 ▶기타 사항
시약장 (해당연구실에 한함)	▶시약장 잠금 장치의 상태 □적합 □부적합 □미설치 ▶기타 사항
소화기	▶소화기의 상태 □양호 □불량 ▶소화기의 설치 위치 □적합 □부적합 ▶기타 사항
소화설비	▶화재 감지기의 상태 □양호 □불량 ▶화재 경보기의 설치 및 동작 상태 □정상 □비정상 ▶약제 자동 분사 장치의 설치 및 작동 상태 □정상 □비정상 ▶소화전의 설치 및 가동 상태 □정상 □비정상 ▶기타 사항
전기 기기	▶누전 차단기 설치 및 동작 상태 □정상 □비정상 ▶과전류 차단기의 설치 및 동작 상태 □정상 □비정상 ▶전기 기기의 절연 및 접지 상태 □정상 □불량 ▶기타 사항
코드 및 배선	▶콘센트 및 플러그의 상태 □양호 □불량 ▶규격에 맞는 전선의 사용 □적합 □부적합 ▶배선의 연결 상태 ▶배선의 피복 상태 □적절 □부적절 □양호 □불량 ▶기타 사항

점 검 내 용	점 검 결 과	개선 조치
가스저장/보관/사용 (해당연구실에 한함)	▶가스보관장소 □적합 □부적합 ▶가스용기의 내용물 및 안전표식 부착 상태 □양호 □불량 ▶가스용기의 전도 방지 조치 □양호 □불량 ▶가스용기의 밸브, 나사선 등의 누출점검 □합격 □불합격 ▶가스 용기의 검정 및 정기검사 여부 □합격 □불합격 ▶가스 공급호스, 배관등 연결상태 □양호 □불량 ▶가스누출경보기, 감지기, 차단기등의 설치 및 작동상태 □정상 □비정상
연구 기자재 (해당연구실에 한함)	▶ 연구기자재의 안전표식, 사용 매뉴얼등의 부착 상태 □양호 □불량 ▶ 연구기자재의 안전, 방호 장치의 설치 및 동작 상태 □정상 □불량
환기 시스템 (해당연구실에 한함)	▶환기장치(흄후드포함)/시설의 설치 및 동작 상태 □양호 □불량
비상용 안전시설 (해당연구실에 한함)	▶ 비상세안 장치의 설치 및 작동상태 □양호 □불량 ▶ 비상샤워시설의 설치 및 작동상태 □양호 □불량
개인보호 장구 (해당연구실에 한함)	▶ 개인별 보호 장비의 관리 상태 □양호 □불량
폐기물 관리 및 처리 (해당연구실에 한함)	▶폐기물 분류 방법의 적절성 ▶폐기물 분류명 표기 □양호 □불량 □표기(꼬리표 포함) □미표기 ▶보관량 ▶보관장소의 적절성 □40L 이상 □40L 이하 □양호 □불량
기타 사항

※ 연구실별 해당사항 만 체크할 것

[별표 7] 안전 보건 표지의 종류와 형태

1.	101 출입금지	102 보행금지	103 차량통행 금지	104 사용금지	105 탑승금지	106 금연
금지표지
107 화기금지	108 물체이동 금지	2.	201 인화성 물질경고	202 산화성 물질경고	203 폭발성 물질경고	204 급성독성 물질경고
		경고표지
205 부식성 물질경고	206 방사성 물질경고	207 고전압 경고	208 매달린 물체경고	209 낙하물 경고	210 고온경고	210-1 저온경고
211 몸균형상실경고	212 레이저 광선경고	213 발암성·변이원성·생식독성·전신독성·호흡기과민성 물질 경고	214 위험장소 경고	3.	301 보안경 착용	302 방독마스크착용
				지시표지
303 방진마스크착용	304 보안면 착용	305 안전모 착용	306 귀마개 착용	307 안전화 착용	308 안전장갑 착용	309 안전복 착용

4.	401 녹십자표지	402 응급구호표지	402-1 들것	402-2 세안장치	403 비상구	403-1 좌측비상구
안내표지
403-2 우측비상구	5.
	범례 문자추가시

[별표 8] 긴급대처 및 행동요령

사고항목	긴급대처 및 행동요령
일반사항	-사고 발생 시 즉시 응급조치를 취한 후 연구실 안전관리부서에 연락해 사후 문제 해결에 만전을 기한다. -특히 연구 활동 종사자의 부상 혹은 의식을 잃게 되는 경우는 긴급 상황으로 간주하여 신속히 대처한다. -필요한 응급처치는 침착하고 신속히 이루어 질 수 있도록 한다. -피난 시에는 경보를 울리고 지체 없이 가까운 출구로 빠져 나간다. -소방서(국번없이 119), 경찰서(국번없이 112), 병원 등 관련 부서에 긴급전화로 도움을 요청한다.
화재 및 폭발	화재가 발생하였을 경우 - 전기기기 및 전열기기의 전원을 끄고, 인화성 물질을 먼 곳으로 이동시킨 후, 방독면을 착용한 후에 "화학화재용 소화기"나 모래를 사용해서 화재를 소화시킨다. 물과 잘 섞이지 않는 유기 용매에 착화하였을 경우에는 물을 사용해서는 절대 안되며 이산화탄소 또는 하론소화기를 이용한다. 화학 실험실에서 일어난 화재의 경우에는 독성 가스에 의한 피해가 우려되기 때문에 화재 경보기를 작동시켜서 건물내의 모든 사람들에게 위험을 알리고, 실험실 안전관리부서에 즉시 보고해야 한다. 폭발이 발생하였을 경우 - 폭발이 발생하였을 경우 실험실의 모든 학생은 가까운 출구를 이용해서 대피해야 한다. 화재가 동반될 경우에는 화재발생의 경우와 같이 처리한다. 옷에 불이 붙었을 경우 - 당황해서 뛰어다니지 말고, 바닥에 누운 후에 실험복과 같은 옷이나, 소화 담요를 사용해서 불을 끈다. 바닥에 몸을 굴려서 불을 끌 수도 있고, 얼굴에 가까운 부위가 아니라면 화학화재용 소화기를 사용해도 되며, 유기 용매에 의한 불이 아닐 경우에는 물을 사용해도 좋다.
시약 및 유기용제 노출	시약을 쏟았을 경우 - 피부나 옷에 시약을 쏟았을 경우에는 흐르는 수돗물로 10분 이상 씻어낸다. 몸의 넓은 부위에 시약을 쏟았을 경우에는 샤워로 충분히 씻어낸다. 피부에 상처가 생겼을 경우에는 아무 약이나 바르지 말고, 깨끗한 붕대로 상처를 보호한 다음에 의사에게 적절한 치료를 받아야 한다. 눈에 시약이 들어갔을 경우 - 알칼리가 눈에 들어갔을 때는 붕산 세안 액으로 씻고 산이 눈에 들어갔을 때에는 묽은 탄산수소나트륨 용액을 씻는다. 그런 조치를 한 다음에는 다량의 물로 씻고 지체 없이 의사의 검진을 받아야 한다. 시약을 마셨을 경우 - 즉시 손을 입에 넣어서 마신 것을 모두 토하도록 한 후에 의사의 치료를 받는다.

사고항목	긴급대처 및 행동요령
부상 및 화상	호흡이 정지하였을 경우 - 환자가 의식을 잃고 호흡이 정지된 경우에는 구강대 구강법으로 인공호흡을 한다. 피부를 베었을 경우 - 상처를 에탄올로 소독하고, 유리 파편 등을 완전히 제거한 다음, 깨끗한 수건으로 눌러서 지혈을 시킨다. 상처가 심각할 경우에는 의사의 치료를 받아야 한다. 출혈이 심할 경우 - 쇼크를 피하기 위해서 상처부위를 패드나 천으로 감싸고 즉시 119로 연락한다. - 환자를 편안하게 누이고, 피가 흐르는 부위를 신체의 다른 부분보다 높게 하고 계속 눌러 주어 지혈을 한다. - 지혈대는 사용하지 않는다. 화상을 입었을 경우 - 화상이 심할 경우에는 아무 연고나 함부로 바르지 말아야 한다. 상처를 깨끗한 헝겊으로 덮은 다음에 즉시 의사의 치료를 받아야 한다. 화상이 심하지 않을 경우에는 차가운 물로 씻어서 열기를 식힌 후에 화상 연고를 바르고 붕대로 덮는다.
유독가스 흡입	- 즉시 앉거나 누워서 깊게 호흡한다. 할로겐을 흡입하였을 때에는 알코올로 적신 솜뭉치로부터 공기를 흡입한다. 상당한 양을 흡입하였을 때에는 인공호흡과 산소의 흡입이 필요하며 지체 없이 의사의 치료를 받게 한다. - 염소가스, 이산화황, 암모니아, 클로로포름, 에테르 등의 유독가스 혹은 휘발성 액체의 증기를 마셨을 경우에는 신선한 공기가 있는 곳으로 옮겨 눕히고 체온이 저하되지 않도록 보온하고 회복할 때까지 안정시킨다. 특히 염소가스를 흡입하였을 때에는 편한 자세에서 맑은 공기로 심호흡을 하고 알코올 증기를 흡입한다.

사고 발생에 따른 비상연락 및 응급처리 체계
			총 장
			비서실 : 635-6701
			사 무 국
			국 장 실 : 635-6703
			행정지원팀장 : 635-6611
사고 발생시 조치내용			관련부서			관련부서장
사고보고 사고처리 사고원인분석 대책수립 현장보존/기록			교무학생처 : 635-6653			교무학생처장 : 635-6770
			당 직 실 : 635-6666 635-6600			팀 장 : 635-6602
사고발견 시 행동요령			최초발견자			관계기관
위급상황인지/신고 상황전파 및 응급처치 사고현장보존						구조대 : 119 응급의료센터 : 1339 청양소방서 : 943-4119 청양경찰서 : 1566-0112 청양의료원 : 942-3401

[별표 9] 사고발생에 따른 비상연락 및 응급처리 체계

사 고 발 생

[별표 10]연구실안전사고 처리 흐름도

연구실 사고 처리 흐름도

연구실사고	⇦	연구실 사고 발생											⇨	중대 연구실 사고
(중대 연구실사고 이외인 경우)														1. 사망 또는 후유장애 부상자 1명 이상 발생 2. 3개월 이상의 요양을 요하는 부상자가 동시에 2명이상 발생 3. 부상자 또는 질병에 걸린 사람이 동시에 5명이상 발생 4. 연구실의 중대한 결함으로 인한 사고
□		비상연락	1. 연구실사고 : 의료원 942-3401 중대 연구실사고 : 119구조대/1339 응급의료센터 2. 사고연구실책임자(담당교수, 조교) 3. 연구실안전관리부서 : 635-6650 대학교본부 사무국 : 635-6611 대학교본부 당직실 : 635-6666											□
사고연구실 책임자(교수)	⇨	연구실 안전관리부서											⇦	사고연구실 책임자(교수)
부서장 및 연구실안전관리부서장에게 사고경위서 3일 이내 제출		사고현장 출동․사고현황 파악 및 초등대응 업무지원 사고조사 T/F팀 구성/운영												총장 및 연구실안전관리부서장에게 사고내용 즉시 보고
□				□										□
연구실안전관리위원장	⇦	[연구실 사고] 총장 및 연구실안전 관리위원장에 사고발생 보고							[중대 연구실 사고] 총장 및 미래창조 과학부에 사고발생 보고				⇨	사고 발생 기관의 장
‘연구실안전관리위원회’소집 요청														‘사고조사 T/F팀’ 구성 요청
□				□										□
연구실안전관리위원회	↙	사고처리 기술자문											↘	사고조사 Task Force팀[T/F팀]
1. 위원회의 구성 - 위원장 : 1인(교무학생처장) - 위 원 : 위원장 포함 15인 이내 2. 처리사항 - 사고조사 T/F팀 구성 및 운영내용 승인/조절 - 사고원인, 경위조사 - 소고처리 및 대책수립 (대민/대관 민원업무 처리)				□										1. 사고조사 T/F팀의 구성 - 위원장 : 교무학생처장 - 위 원 : 위원장 포함 7인 이상 2. 처리사항 - 사고원인, 경위조사 - 사고처리 및 대책수립 (대민/대관 민원업무 처리)
		사고처리 결과 검토 및 사고처리 미흡시 보완 요구
					□
		[연구실 사고] 총장 및 연구실안전관리 위원장에 사고내용 및 처리결과 보고							[중대연구실 사고] 총장 및 미래창조 과학부에 사고내용 및 처리결과 보고
□														□
사고연구실 책임자(교수)							□							사고처리 결과 연구실안전관리부서장에게 제출
사고처리 결과 연구실안전관리부서장에게 15일 이내 제출		사고사례 공개 / 기록보존
						□
		유사사고 재발방지 교육 및 홍보

[별표 11] 제조 등의 금지 물질

1. 황린 성냥

2. 백연을 함유한 페인트(함유된 용량비율이 5퍼센트 이하인 것을 제외한다)

3. 폴리클로리네이티드터페닐(PCT)

4. 4-니트로디페닐과 그 염

5. 악티노라이트석면, 안소필라이트석면 및 트레모라이트석면

6. 베타-나프틸아민과 그 염

6의2. 청석면 및 갈석면

7. 벤젠을 함유하는 고무풀(함유된 용량의 비율이 5퍼센트이하인 것을 제외한다)

8. 제3호 내지 제6호의2의 1의 물질을 함유한 제제(함유된 중량의 비율이 1퍼센트이하인 것을 제외한다)

9. 유해화학물질관리법 제32조에 따라 제조ㆍ수입ㆍ운반 또는 사용 금지 물질

10. 기타 보건 상 해로운 물질로써 정책심의위원회의 심의를 거쳐 노동부장관이 정하는 유해 물질

[별표 12] 제조 등의 허가 물질

1. 디클로로벤지딘과 그 염

2. 알파-나프틸아민과 그 염

3. 크롬산 아연

4. 오로토-톨리딘과 그 염

5. 디아니시딘과 그 염

6. 베릴륨

7. 비소 및 그 무기화합물

8. 크롬광(열을 가하여 소성처리하는 경우에 한한다)

9. 6가크롬

10. 휘발성 콜타르피치

11. 황화니켈

12. 염화비닐

13. 벤조트리클로리드

14. 석면(악티노라이트석면ㆍ안소필라이트석면ㆍ트레모라이트석면ㆍ청석면 및 갈석면을 제외한다)

15. 제1호 내지 제12호의 1의 물질을 함유한 제제(함유된 중량의 비율이 1퍼센트 이하인 것을 제외한다)

16. 제13호의 물질을 함유한 제제(함유된 중량의 비율이 0.5퍼센트 이하인 것을 제외한다)

17. 그 밖에 보건상 해로운 물질로서 노동부장관이 정책심의위원회의 심의를 거쳐 정하는 유해물질

[별표 13]취급 제한ㆍ금지물질

<취급금지물질>

고유번호	화 학 물 질 의 명 칭	금지내용
06-4-1	니트로펜[Nitrofen; 1836-75-5] 및 이를 0.1%이상 함유한 혼합물질	제조, 수입, 사용 등을 금지
06-4-2	다이알리포스[Dialifos; 10311-84-9] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	″
06-4-3	디디티[DDT; 50-29-3] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	″
06-4-4	디메토에이트[Dimethoate; 60-51-5] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	″
06-4-5	디술포톤[Disulfoton; 298-04-4] 및 이를 5%이상 함유한 혼합물질	″
06-4-6	디엘드린[Dieldrin; 60-57-1] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	″
06-4-7	렙토포스[Leptophos; 21609-90-5] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	″
06-4-8	모노크로토포스[Monocrotophos; 6923-22-4] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	″
06-4-9	메타아미도포스[Methamidophos; 10265-92-6] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	″
06-4-10	비산 납[Lead arsenate; 7784-40-9] 및 이를 0.1%이상 함유한 혼합물질	″
06-4-11	비스(2-클로로에틸)에테르[Bis(2-chloroethyl)ether; 111-44-4] 및 이를 0.1%이상 함유한 혼합물질	″
06-4-12	비스(클로로메틸)에테르[Bis(chloromethyl)ether; 542-88-1] 및 이를 0.1%이상 함유한 혼합물질	″
06-4-13	벤지딘[Benzidine; 92-87-5]과 그 염류 및 그 중 하나를 0.1%이상 함유한 혼합물질	″
06-4-14	스트리시닌[Strychnine; 57-24-9]과 그 염류 및 그 중 하나를 1%이상 함유한 혼합물질	″
06-4-15	아세트산 탈륨[Thallium acetate; 563-68-8] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	″
06-4-16	아세트산 페닐수은[Phenylmercury acetate; 62-38-4] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	″
06-4-17	아크린아트린[Acrinathrin; 101007-06-1] 및 이를 25%이상 함유한 혼합물질	″
06-4-18	안투[Antu; 86-88-4] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	″

고유번호	화 학 물 질 의 명 칭	금지내용
06-4-19	알드린[Aldrin; 309-00-2] 및 이를 0.1%이상 함유한 혼합물질	제조, 수입, 사용 등을 금지
06-4-20	알디캅[Aldicarb; 116-06-3] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	″
06-4-21	옥타브로모디페닐 옥사이드[Octabromodiphenyl oxide; 32536-52-0] 및 이를 0.1%이상 함유한 혼합물질	″
06-4-22	이소벤잔[Isobenzan; 297-78-9] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	″
06-4-23	인화 알루미늄[Aluminium phosphide; 20859-73-8] 및 그의 분해촉진제를 1%이상 함유한 혼합물질	″
06-4-24	엔도술판[Endosulfan; 115-29-7] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	″
06-4-25	엔드린[Endrin; 72-20-8] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	″
06-4-26	질산 탈륨[Thallium nitrate; 10102-45-1] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	″
06-4-27	청석면[Crocidolite; 12001-28-4], 갈석면[Amosite; 12172-73-5], 안소필라이트석면[Anthophyllite asbestos; 77536-67-5], 악티놀라이트석면[Actinolite asbestos; 77536-66-4], 트레몰라이트석면[Tremolite asbestos; 77536-68-6]	동 물질 및 이를 1%이상 함유한 제품은 제조, 수입, 사용 등을 금지
06-4-28	캄페클로르[Camphechlor; 8001-35-2] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	제조, 수입, 사용 등을 금지
06-4-29	클로로벤질레이트[Chlorobenzilate; 510-15-6] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	″
06-4-30	클로로피크린[Chloropicrin; 76-06-2] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	″
06-4-31	클로르단[Chlordan; 57-74-9] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	″
06-4-32	클로르디메폼[Chlordimeform; 6164-98-3]과 그 염류 및 그 중 클로르디메폼 으로서 3%이상 함유한 혼합물질	″
06-4-33	켑타폴[Captafol; 2425-06-1] 및 이를 0.1%이상 함유한 혼합물질	″
06-4-34	켑탄[Captan; 133-06-2] 및 이를 0.1%이상 함유한 혼합물질	″
06-4-35	트리스(2,3-디브로모프로필)포스페이트[Tris(2,3-dibromopropyl)phosphate; 126-72-7] 및 이를 0.1%이상 함유한 혼합물질	″
06-4-36	트리플루라린[Trifluralin; 1582-09-8] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	″
06-4-37	파라콰트 염류[Paraquat, salts] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	″
06-4-38	파라티온-메틸[Parathion-methyl; 298-00-0] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	″

고유번호	화 학 물 질 의 명 칭	금지내용
06-4-39	파라티온[Parathion; 56-38-2] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	제조, 수입, 사용 등을 금지
06-4-40	포스파미돈[Phosphamidon; 13171-21-6] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	″
06-4-41	플루아지남[Fluazinam; 79622-59-6] 및 이를 25%이상 함유한 혼합물질	″
06-4-42	플루오로아세트아미드[Fluoroacetamide; 640-19-7] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	″
06-4-43	피라클로포스[Pyraclofos; 89784-60-1] 및 이를 25%이상 함유한 혼합물질	″
06-4-44	피리미닐[Pyriminil; 53558-25-1] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	″
06-4-45	피비비[PBBs; 59536-65-1] 및 이를 0.1%이상 함유한 혼합물질	″
06-4-46	피시비[PCBs; 1336-36-3] 및 이를 0.005%이상 함유한 혼합물질. 다만, 치환된 염소수가 3개미만인 경우는 제외	″
06-4-47	페닐수은 트리에탄올 암모늄 붕산[Phenylmercuric triethanol ammonium borate] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	″
06-4-48	펜타브로모디페닐 옥사이드[Pentabromodiphenyl oxide; 32534-81-9] 및 이를 0.1%이상 함유한 혼합물	″
06-4-49	펜타클로로페놀[Pentachlorophenol; 87-86-5]과 그 염류 및 그 중 펜타클로로페놀로서 1%이상 함유한 혼합물질	″
06-4-50	펜피록시메이트[Fenpyroximate; 134098-61-6] 및 이를 25%이상 함유한 혼합물질	″
06-4-51	헥사클로로시클로헥산[HCH; 608-73-1] 및 이를 1.5%이상 함유한 혼합물질	″
06-4-52	헵타클로르[Heptachlor; 76-44-8] 및 이를 6%이상 함유한 혼합물질	″
06-4-53	황산 탈륨[Thallium sulfate; 7446-18-6] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	″
06-4-54	2-나프틸아민[2-Naphthylamine; 91-59-8]과 그 염산염 및 그 중 하나를 0.1%이상 함유한 혼합물질	″
06-4-55	1,2-디브로모에탄[1,2-Dibromoethane; 106-93-4] 및 이를 50%이상 함유한 혼합물질	″
06-4-56	1,2-디브로모-3-클로로프로판[1,2-Dibromo-3- chloropropane; 96-12-8] 및 이를 0.1%이상 함유한 혼합물질	″
06-4-57	4-아미노비페닐[4-Aminobiphenyl; 92-67-1]과 그 염산염 및 그 중 하나를 0.1% 이상 함유한 혼합물질	″
06-4-58	2,4,5-티[2,4,5-T; 93-76-5] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	″

<취급제한물질>

고유번호	화 학 물 질 의 명 칭	제한내용
06-5-1	말라카이트 그린[Malachite green; 10309-95-2]의 염류 및 그 중 하나를 0.1%이상 함유한 혼합물질	조경용 및 섬유염색용 염료를 제외한 용으로는 제조, 수입, 사용 등을 금지
06-5-2	브롬화 메틸[Methyl bromide; 74-83-9] 및 이를 1%이상 함유한 혼합 물질	검역법에 의한 소독기준에서 정해진 검역용을 제외한 용으로는 제조, 수입, 사용 등을 금지
06-5-3	사염화 탄소[Carbon tetrachloride; 56-23-5] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	옥외살충제용으로는 제조, 수입, 사용 등을 금지
06-5-4	수산화 트리알킬주석[Trialkyl tin hydroxide]과 그 염류(산화 트리알킬주석을 포함한다) 및 트리부틸주석화합물(tributyltin compound), 또는 그 중 하나를 0.1%이상 함유한 혼합물질	1. 다음 각 호의 1에 해당하는 용도로는 제조, 수입, 사용 등을 금지한다. 가. 선박법 제2조의 규정에 의한 한국선박(단, 군함․경찰용선박은 제외한다) 및 어선법 제2조 규정에 의한 어선의 방오도료용 나. 해양오염방지법에 의한 해양시설과 항만법에 의한 항만시설중 일부 또는 전부가 해수와 접촉하거나 접촉할 수 있는 구조물 또는 시설물, 어망, 어구의 방오도료용 다. 산림법에 의한 목재방부처리용 라. 냉각수살균제용
06-5-5	오산화 비소[Arsenic pentoxide; 1303-28-2] 및 이를 0.1%이상 함유한 혼합물질	산림법에 의한 목재의 방부․방충처리용을 제외한 제조, 수입, 사용 등을 금지

[별표 14]특정고압가스

NO	물 질 명	화학식	CAS-N0	주요특성	비 고
1	수소	H2	1333-74-0	극인화성, 폭발성
2	산소	02	7782-44-7	산화성, 조연성
3	암모니아(액화)	NH3	7664-41-7	부식성, 독성
4	아세틸렌	C2H2	74-86-2	극인화성, 폭발성
5	염소(액화)	Cl2	7782-50-5	부식성, 독성
6	천연가스(액화)	LNG	68410-63-9	극인화성, 폭발성
7	압축모노실란	SiH4	7803-62-5	극인화성, 폭발성, 독성
8	알진(액화)	AsH6		인화성, 독성
9	다이보레인	B2H6	19287-45-7	부식성, 독성, 인화성
10	포스핀	PH3	7803-51-2	고인화성, 고독성
11	셀렌화수소	H2Se	7783-07-05	고인화성, 독성
12	게르만	GeH4	7782-65-2	독성, 인화성
13	디실란	Si2H6	1590-87-0	독성, 인화 및 폭발성
14	오불화비소	AsF5	7784-36-3	고독성, 부식성
15	오불화인	F5P	7647-19-0	부식성
16	삼불화인	PF3	7783-55-3	독성, 부식성
17	삼불화질소	NF3	7783-54-2	산화성
18	삼불화붕소	BF3	353-42-4	인화성, 독성
19	사불화유황	SF4	7783-60-0	부식성
20	사불화규소	F4Si	7783-61-1	부식성

[별표 15]규정 제 26조 관련 위험물

위 험 물
유별	성질	품 명
제3류	자연발화성 물질 및 금수성 물질	1. 칼륨
		2. 나트륨
		3. 알킬알루미늄
		4. 알킬리튬
		5. 황린
		6. 알칼리금속(칼륨 및 나트륨을 제외한다) 및 알칼리토금속
		7. 유기금속화합물(알킬알루미늄 및 알킬리튬을 제외한다)
		8. 금속의 수소화물
		9. 금속의 인화물
		10. 칼슘 또는 알루미늄의 탄화물
		11. 그 밖에 행정자치부령이 정하는 것
		12. 제1호 내지 제11호의 1에 해당하는 어느 하나 이상을 함유한 것
제4류	인화성액체	1. 특수인화물(이황화탄소, 디에틸에테르 그밖에 1기압에서 발화점이 섭씨 100도 이하인 것 또는 인화점이 영하 20도 이하이고 비점이 섭씨 40도 이하 인 것)
제5류	자기반응성물질	1. 유기과산화물
		2. 질산에스테르류
		3. 니트로화합물
		4. 니트로소화합물
		5. 아조화합물
		6. 디아조화합물
		7. 히드라진 유도체
		8. 히드록실아민
		9. 히드록실아민염류
		10. 그 밖에 행정자치부령이 정하는 것
		11. 제1호 내지 제10호의 1에 해당하는 어느 하나 이상을 함유한 것

[별표 16]액화석유가스

"액화석유가스"란 프로판이나 부탄을 주성분으로 한 가스를 액화(액화)한 것 [기화된 것을 포함한다.]

[별표 17]과학 기술부 고시 연구실 안전 등급표

등급	상 태
1	문제가 없고 안전성이 유지된 상태
2	경미한 결함이 발견되었으나 안전성에 영향은 없으며, 경미한 보수가 필요한 상태
3	결함이 2보다 취약하고 전체적인 안전에 크게 영향을 미치지는 않으나 일부 보수 및 보강이 필요한 상태
4	결함이 심하게 발생하여 긴급보수, 보강이 필요하여 사용에 제한을 하여야 하는 상태
5	심각한 결함이 발생하여 안전 상 위험발생 가능성이 커서 즉시 사용금지하고 개선 해야 하는 상태

[서식 1]

난방기구 사용신청서

결재	담 당 자	팀 장	교무학생처 장

설치 사유
사용 기간	년 월 일 ~ 년 월 일

□ 난방기구 설치 사유 및 사용 기간

□ 설치 기기의 종류 및 장소

연구실명 (학과명)	설치장소	사용난방기기			책 임 자	비고 (수량)
		기기명	규격	연료
					☎

상기와 같은 부득이한 사유로 인하여 별도의 난방 기구를 설치하여 사용하고자 하며 이 에 따른 안전 조치 및 관리에 만전을 기하고자 하오니 사용을 허가하여 주시기 바랍니다.

년       월       일

소    속 :

책 임 자 :                  (인)

(신청자)

연구실안전관리부서장  귀하

[서식 2]

연구실 야간 사용 신고서

결재	담 당 자	팀 장	교무학생처 장

건물 동/호수		연 구 실 명
사 용 시 간	년 월 일 시 분 부터 년 월 일 시 분 까지			( )일간
위해위험요소
연구실 책임자	☎	사 용 인 원	명
안전관리 담당자	☎
이 용 사 유

상기와 같은 사유로 연구실을 야간에 이용함에 있어 도난, 화재, 기타 모든 사고 예방에 만전을 기하고자 하오니 연구실 야간 사용을 허가하여 주시기 바랍니다.

년       월        일

신  청  자 :                (인)

확  인  자 :                (인)

(책임교수)

연구실안전관리부서장  귀하

[서식 3]

사용, 취급, 제조 등의 금지 유해 물질

구입(반입) 및 사용신고서

결재	담 당 자	팀 장	교무학생처 장

건물 동/호수		연 구 실 명
물 질 명		구입(반입)량
연구실 책임자	☎	안전관리 담당자	☎
사 용 용 도 (구체적으로)

상기와 같은 용도로 해당 유해․위험물질을 구입(반입)하여 사용함에 있어 안전 조치 및 관리에 만전을 기하고자 하오니 구입을 허가하여 주시기 바랍니다.

년       월        일

신  청  자 :                (인)

확  인  자 :                (인)

(책임교수)

연구실안전관리부서장  귀하

[서식 4]

유해 ․ 위험실험 실시 허가 요청서

결재	담 당 자	팀 장	교무학생처 장

건물 동/호수		연 구 실 명
실 험 장 소
유해위험요소
연구실 책임자	☎	참 여 인 원	명
안전관리 담당자	☎
실험목적 및 진행방법

상기와 같은 목적으로 실험을 실시함에 있어 발생 가능한 사고의 방지를 위하여 적절한 안전 및 방호 조치를 취하여 실험을 실시하고자 하오니 허가하여 주시기 바랍니다.

년       월        일

신  청  자 :                (인)

확  인  자 :                (인)

(책임교수)

연구실안전관리부서장  귀하

[서식 5]

유해․위험 기계․기구․설비

구입(반입/자체제작)신고서

결재	담 당 자	팀 장	교무학생처 장

건물 동/호수		연 구 실 명
설 치 장 소
유해위험 기계․기구명		방호 조치의 종류
연구실 책임자	☎	안전관리 담당자	☎
사 용 용 도 (구체적으로)

상기와 같은 목적으로 해당 유해위험 기계․기구․설비를 구입하여 사용함에 있어 적절한 안전 조치 및 관리에 만전을 기하고자 하오니 구입(반입, 설치, 자체제작)을 허가하여 주시기 바랍니다.

년       월        일

신  청  자 :                (인)

확  인  자 :                (인)

(책임교수)

연구실안전관리부서장  귀하

[서식 6]

비밀 유지 서약서

소 속 :
직 책 :
성 명 :
상기 본인은 「연구실 안전환경 조성에 관한 법률」 제20조(비밀유지) 규정에 의거하여 연구실안전점검 또는 정밀안전점검 등의 안전관련 업무 시 알게 된 비밀을 제3자에게 제공 및 도용하거나 목적외의 용도로 사용하지 않을 것이며, 이로 인해 발생하는 모든 민․형사상의 책임이 본인에게 있음을 서약합니다.
년 월 일 서 약 자 : (인)
연구실안전관리부서장 귀하

[서식 7]

사고경위서

□ 사고자 인적사항

사 고 일 시
사 고 장 소
피공제자(사고자)명단 (성명/학과/학번)

□ 사고내용 및 피해내용 (제3자가 알 수 있도록 상세히 기재바랍니다.)

피공제자(사고자)의 사고사실이 위 내용과 틀림없음을 확인하며, 만일 내용상의 문제가

발생할 경우 민ㆍ형사상의 모든 책임을 질 것을 아래에 서명 날인함으로써 확인합니다.

.     .     .

작성자 :                               (인)

확인자 : 연구실책임자                      (인)

연구실안전관리부서장 귀하

[서식 8]

연구실사고 조사표
기관명(주소)
사고일시	년 월 일 시		사고장소
인적 피해	ㅇ 피해 연구활동종사자 인적사항 - 성명, 나이, 신분, 부상의 종류 및 정도 기재 - 치료예상기간 및 완치 여부 :
물적 피해	ㅇ 약 천원 - 물적 피해 세부내역 및 추정근거(소방서 등) 기재
사고원인 및 발생경위	사고 관련 취급물질, 사고 당시 연구활동종사자(또는 피해자)의 연구활동 내용 및 사고 발생과정 등을 기록 - 육하원칙(언제, 누가, 어디서, 무엇을, 어떻게, 왜)에 의하여 작성하고, 사고현장 사진 별첨
조치현황 및 향후계획	보고 시점까지 내부보고 등 조치현황 및 향후계획(치료 및 복구 등) 기록
연구실 안전관리 현황	구 분		연구실 안전관리 현황 기록
	안전관리규정 작성		작성 여부 및 작성일 기록
	정기점검 실시		실시(일자) 또는 미 실시로 기입
	정밀안전진단 실시		실시(일자) 및 미 실시로 기입
	연구활동종사자 보험가입		가입(보험명, 일자) 또는 미 가입으로 기입
	연구실안전교육 실시		교육실시 현황 기입
	연구실의 안전 및 유지관리비 현황		기관예산에 편성 : 천원 연구비에 계상 : 천원 계 : 천원
향후 재발방지 조치계획	상세계획은 별첨
관계자확인 ( 년 월 일)		연구책임자 (서명 또는 인) 연구실 안전관리부서장 (서명 또는 인) 연구실 안전환경관리자 (성명 또는 인)
미래창조과학부장관 귀하